Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.igbmazovia.pl](http://www.igbmazovia.pl)

**Warszawa: Dostawa sprzętu technicznego dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na osiem części.**  
**Numer ogłoszenia: 311776 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015**  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | zamówienia publicznego |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej Mazovia , ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 328 60 01, faks 22 328 60 50.

* **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.igbmazovia.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa sprzętu technicznego dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na osiem części..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu technicznego dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na 8 części: Cześć I Dostawa kompletnej, dwukierunkowej zagęszczarki płytowej, wibracyjnej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. Cześć II Dostawa kompletnej przecinarki wózkowej nawierzchni do cięcia asfaltu, betonu i bruku dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. Cześć III Dostawa kompletnego agregatu malarskiego, elektrycznego dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. Cześć IV Dostawa kompletnego elektrycznego, agregatu prądotwórczego 3-fazowego 230/400 V, 50Hz. dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. Cześć V Dostawa kompletnego zestawu rusztowań aluminiowych, jezdnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. Cześć VI Dostawa kompletnego urządzenia - zmywarki do posadzek, zasilanej bateryjnie, zapewniającej równomierne i dokładne czyszczenie dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. Cześć VII Dostawa kompletnego urządzenia - pralnico-wirówki dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. Cześć VIII Dostawa kompletnego urządzenia - Wózka widłowego z silnikiem na gaz z napędem hydrodynamicznym z automatyczną przekładnią dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. 2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 7 Pzp. 3.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający wymaga złożenia oferty odrębnie na każdą część przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części przedmioty zamówienia. 5.Podwykonawstwo 1)Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 1 Pzp informuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Brak wskazania podwykonawcy oznacza, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. Za czynności podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania własne, 2)Jeżeli Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, a zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) wskazać części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 3)Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp (zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt 4) - 5) SIWZ), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) wykazać te podmioty oraz części zamówienia, które będą im powierzone i złożyć dokumenty o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) - 6) SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 6.Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane przez Zamawiającego znaki towarowe, marki lub nazwy handlowe służą jedynie określeniu klasy produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz ustaleniu standardu, a nie wskazują na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo podane została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wzorcowy model stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze parametry techniczne, jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację w odniesieniu do parametrów technicznych, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego..

**II.1.5)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających** |

* **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.51.26.00-8, 43.32.00.00-2, 31.12.12.00-2, 43.13.31.00-5, 39.71.34.10-0, 42.71.61.20-5, 42.41.51.10-2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 8.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie żąda złożenia wadium.

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

* **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
* **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ.
* **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ.
* **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ.
* **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

* zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

* 1 - Cena - 80
* 2 - Termin realizacji zamówienia - 20

**IV.2.2)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,** adres strony, na której będzie prowadzona: |

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1)** **Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** www.igbmazovia.pl  
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3 01-473 Warszawa sekretariat..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 30.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3 01-473 Warszawa sekretariat..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**CZĘŚĆ Nr:** 1 **NAZWA:** Dostawa kompletnej, dwukierunkowej zagęszczarki płytowej, wibracyjnej - 1 kpl...

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej dwukierunkowej zagęszczarki, płytowej, wibracyjnej służącej do zagęszczania podłoża (gruntu, nawierzchni)-1kpl., np. Zagęszczarka Belle PCX 500 GX160 Honda 2)Zagęszczarka płytowa przeznaczona jest do pracy na różnego rodzaju piaskach i żwirach oraz na kostce brukowej. Możliwości zagęszczania do przodu oraz do tyłu ułatwia pracę na trudnym terenie. Zagęszczarka musi posiadać znak CE. 3)Wymagane parametry techniczne i ukompletowanie: -waga: ok. 90-140 kg, -silnik: jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, moc silnika: ok. 5,0-6,0 KM, -rozruch silnika: ręczny, -rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95, -szerokość płyty: 450-550 mm, -antywibracyjna rączka, -siła wymuszająca: od 15,5 - 18,00 kN, -większa prędkość przesuwu podnosząca wydajność, -trwała płyta wykonana z żeliwna lub stalowa, -płyta z rączkami ułatwiająca załadunek i rozładunek zagęszczarki, -guma (nakładka na płytę), -instrukcja obsługi w języku polskim, -gwarancja: minimum 24 miesiące, -oryginalne opakowanie, -posiadanie znaku CE, 4)W zakres dostawy wchodzi: a)transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, b)montaż urządzenia kompletnego, c)uruchomienie urządzenia, d)przeszkolenie załogi z obsługi, e)na dostarczony przedmiot umowy wykonawca udzieli minimum, 24 miesięcznej gwarancji. Wykonawcy zobowiązani są podać w formularzu ofertowym termin gwarancji w miesiącach. 5)Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 44512600-8- Narzędzia do wykonywania robót drogowych. 6)Miejscem dostarczenia jest: Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. 7)Szczegółowy formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia...
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.51.26.00-8.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 21.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  + 1. Cena - 80
  + 2. Termin realizacji zamówienia - 20

**CZĘŚĆ Nr:** 2 **NAZWA:** Dostawa kompletnej przecinarki wózkowej nawierzchni do cięcia asfaltu, betonu i bruku do cięcia nawierzchni asfaltu, betonu i bruku-1 kpl..

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej przecinarki wózkowej nawierzchni do cięcia asfaltu, betonu i bruku, 1 kpl. np. Przecinarka SHARKY 400 2)Przecinarka nawierzchni do cięcia asfaltu, betonu i bruku służąca do cięcia nawierzchni, drobnych prac wykończeniowych i naprawczych, remontów dróg w celu późniejszego usunięcia fragmentu masy lub w celu wykonania dylatacji. Przecinarka musi posiadać znak CE. 3)Wymagane parametry techniczne i ukompletowanie: -typ: przecinarka wózkowa do nawierzchni twardych, -rodzaj silnika: czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, poziomy wał -rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95, -maksymalna głębokość cięcia: 130-170 mm., -wskaźnik głębokości cięcia, -rozmiary ostrza: 300-500 mm., -regulacja głębokości cięcia: bezstopniowa - korbą, -maksymalne obroty ostrza: 2800-3600 obr/min. -przemieszczanie: ręczne, -pojemność zbiornika na wodę od 30 do 45L, -pojemność skokowa silnika: dla PB 250-350 cm3, -pojemność zbiornika paliwa: 5,0- 6,5 l, -moc max: 5,0-11,0 KM -waga urządzenia: 80-145 kg., - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja: minimum 24 miesiące, -oryginalne opakowanie, -posiadanie znaku CE, 4)W zakres dostawy wchodzi: a)transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, b)montaż urządzenia kompletnego, c)uruchomienie urządzenia, d)przeszkolenie załogi z obsługi. e)Na dostarczony przedmiot umowy wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji. Wykonawcy zobowiązani są podać w formularzu ofertowym termin gwarancji w miesiącach. 5)Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):44512600-8 - Narzędzia do wykonywania robót drogowych. 6)Miejscem dostarczenia jest: Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. 7)Szczegółowy formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.51.26.00-8.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 21.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  + 1. Cena - 80
  + 2. Termin realizacji zamówienia - 20

**CZĘŚĆ Nr:** 3 **NAZWA:** Dostawa kompletnego agregatu malarskiego, elektrycznego, do malowania metodą hydrodynamiczną - 1 kpl..

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego agregatu malarskiego, elektrycznego do malowania metodą hydrodynamiczną-1 kpl. np. Agregat malarski Wagner PS ProSpray 3.20 2)Agregat malarski, elektryczny służący do malowania metodą hydrodynamiczną (bezpowietrzną, airless) do efektywnego i dokładnego wykonywania prac renowacyjnych i malowania budynków w budownictwie mieszkaniowym, prac malarskich wewnątrz jak i na zewnątrz, do malowania powierzchni o średniej wielkości, takie jak: pomieszczenia biurowe, magazynowe, fasady, klatki, ciągi komunikacyjne, okna, drzwi, konstrukcje stalowe itp. Służy do malowania przy użyciu m.in. następującymi farbami: farby emulsyjne, farby akrylowe, farby emaliowe, farby podkładowe, farby antykorozyjne, lakiery, bejce. 3)Wymagane parametry techniczne i ukompletowanie: -silnik typu: bezszczotkowy silnik typu DC -moc silnika: 0,5-1,1 kW (uszczelniony i zabezpieczony przed kurzem). -napięcie: 230V/50-60Hz -wąż wysokociśnieniowy materiału DN6-ND270, NPS 1/4, długość minimum 15m -pistolet airless z głowica i dyszą (dyszami w komplecie) do malowania w komplecie -przedłużka do pistoletu min.: 0,5-1,0m -waga: 13,00-17,00 kg -max. wydajność: 1,4-2,5 l/min -max. rozmiar dyszy: 0,021-0,025 -max. ciśnienie robocze: 200-260 bar -manometr- umożliwiający precyzyjne ustawienie ciśnienia aplikacji farby oraz jego kontrolę podczas pracy. -olej do smarowania tłoka -instrukcja obsługi w języku polskim. -płyn konserwująco-czyszczący do płukania i ochrony pompy, -gwarancja: minimum 24 miesiące. 4)W zakres dostawy wchodzi: a)transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, b)montaż urządzenia kompletnego, c)uruchomienie urządzenia, d)przeszkolenie załogi z obsługi. e)na dostarczony przedmiot umowy wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji. Wykonawcy zobowiązani są podać w formularzu ofertowym termin gwarancji w miesiącach. 5)Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):43320000-2-Urządzenia budowlane. 6)Miejscem dostarczenia jest: Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. 7)Szczegółowy formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 43.32.00.00-2.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 21.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  + 1. Cena - 80
  + 2. Termin realizacji zamówienia - 20

**CZĘŚĆ Nr:** 4 **NAZWA:** Dostawa kompletnego elektrycznego agregatu prądotwórczego, 3-fazowego 230/400 V/50Hz-1 kpl..

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego elektrycznego agregatu prądotwórczego, 3-fazowego 230/400V, 50Hz.- 1 kpl. np. Agregat prądotwórczy KRAFT WELE KW 9800B LIMITED Professional Series. 2)Agregat (generator) elektryczny prądotwórczego, 230/400V, 50Hz służy, jako rezerwowe (awaryjne) źródło zasilania dla urządzeń małej mocy w przypadku zaniku napięcia z sieci podstawowej, lub jako podstawowe źródło zasilnia w przypadku braku sieci zasilającej. Z agregatu zasilane mogą być urządzenia 1-fazowe jak i 3-fazowe. 3)Wymagane parametry techniczne i ukompletowanie: SILNIK SPALINOWY: -typ silnika: silnik OHV czterosuwowy, jednocylindrowy, -rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95, -pojemność silnika: 400-550 cm3, -ilość/układ cylindrów: 1, -częstotliwość:50 Hz., -smarowanie: olejowe, rozbryzgowe, -zasilanie: gaźnik / automatyczne cięgno przepustnicy ssania, -chłodzenie: powietrze, -instalacja silnika: 12 V, -rozruch: rozrusznik elektryczny 12V -ładowanie baterii podczas pracy: tak. PRĄDNICA: -napięcie zasilania: 230/400 V, -model: szczotkowa / synchroniczna / samowzbudna. -moc znamionowa jednofazowa: 3,0-3,5 kW, -moc znamionowa trójfazowa:8,00-12,00 kW, -wykonanie: uzwojenie miedź, rdzeń stal, -chłodzenie: powietrze / wirnik, -układ stabilizujący: AVR- pełna stabilizacja napięcia (v) . (plus/minus 2 - 4 procent), -regulator napięcia wyjściowego:tak, -częstotliwość: 50 Hz. stabilizacja częstotliwości Hz. (plus/minus 2-5 procent), -zabezpieczenie prądnicy: przeciążeniowo-termiczne. ZABUDOWA TYP ZABUDOWY: -w ramie z profilu, -silnik i układ prądowy umieszczony na uchwytach, absorbujących drgania, -2 x koła transportowe pompowane, - osłona tłumika wydechowego. ZBIORNIK PALIWA: -wlew paliwa wyposażony w sito filtrujące, -orientacyjny wskaźnik pływakowy poziomu paliwa., -zawór paliwa wyposażony w filtr oraz odstojnik. PANEL GŁÓWNY: -stacyjka urządzenia, -minimum 2 x gniazda 230V / 16A/ 2p / IP-44, -minimum 1x gniazdo 3-fazowe, 400V / 5p / IP-44, -zabezpieczenie nadprądowe (400 V / typ: C ), FUNKCJE STEROWANIA / KONTROLI: -napięcie wyjściowe (V), -częstotliwość (Hz), -czas pracy generatora (H), WYMIARY -waga: 80-115 kg, -pojemność zbiornika paliwa: 15-28 L, -poziom hałasu Lw(A): od 70 do100 dB(A), DOKUMENTACJA: -instrukcja obsługi w języku polskim, -gwarancja: minimum 24 miesiące, 4)W zakres dostawy wchodzi: a)transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, b)montaż urządzenia kompletnego, c)uruchomienie urządzenia, d)przeszkolenie załogi z obsługi. e)na dostarczony przedmiot umowy wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji. Wykonawcy zobowiązani są podać w formularzu ofertowym termin gwarancji w miesiącach. 5)Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):31121200-2- Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym. 6)Miejscem dostarczenia jest: Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. 7)Szczegółowy formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 31.12.12.00-2.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 21.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  + 1. Cena - 80
  + 2. Termin realizacji zamówienia - 20

**CZĘŚĆ Nr:** 5 **NAZWA:** Dostawa kompletnego zestawu rusztowań aluminiowych, jezdnych 1 kpl..

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1)Przedmiotem zmówienia jest dostawa kompletnego zestawu rusztowań aluminiowych, jezdnych.- 1 kpl. np. Rusztowanie Aluminiowe Jezdne Altrex Lero seria 3400 wys. rob 7,80m. 2)Rusztowania, aluminiowe składane, przejezdne: będzie służyć do wykonywania prac na wysokości z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkownika. Ma być wykorzystywane praktycznie na każdej budowie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Lekka konstrukcja rusztowań aluminiowych są na rolkach jezdnych. Rusztowania aluminiowe, składane będą wykorzystywane zarówno do budowy, prac konserwacyjnych jak i do prac wykończeniowych jak np. termoizolacja, tynkowanie i montaże różnego typu elewacji. Bardzo często wykorzystywane do prac instalacyjnych, szpachlowania, malowania i innych prac remontowo-budowlanych. 3)Wymagane parametry techniczne i ukompletowanie: -rusztowanie składane, przejezdne, wysokość robocza: od 7,80-9,20 m, -odporne na utlenianie, -obciążenie robocze: od 150 kg/m2 do 185kg/m2, -wymiary rusztowania: szerokość: od 0,65 do 0,85 m x długość: 1,65 do 2,00m, -wymiary podestu roboczego rusztowania: szerokość: od 0,65 do 0,85 m, długość: 1,65 do 2,00m, -kółka jezdne 4 szt. służące do przemieszczania rusztowania, wyposażone w system hamulców. 4)W zakres dostawy wchodzi: a)transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, b)montaż urządzenia kompletnego, c)uruchomienie urządzenia, d)przeszkolenie załogi z obsługi. e)na dostarczony przedmiot umowy wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji. Wykonawcy zobowiązani są podać w formularzu ofertowym termin gwarancji w miesiącach. 5)Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):43133100-5 - Rusztowania przesuwne. 6)Miejscem dostarczenia jest: Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. 7) Szczegółowy formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 43.13.31.00-5.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 21.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  + 1. Cena - 80
  + 2. Termin realizacji zamówienia - 20

**CZĘŚĆ Nr:** 6 **NAZWA:** Dostawa kompletnego urządzenia - zmywarki do posadzek, zasilanej bateryjnie, zapewniającej równomierne i dokładne czyszczenie - 1 kpl..

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego urządzenia - zmywarki do posadzek, zasilanej bateryjnie, zapewniającej równomierne i dokładne czyszczenie-1 kpl. np. Zmywarka do posadzek BKF RUBY 55 B LIGHT 2)Wymagane parametry techniczne i ukompletowanie: -czas pracy baterii w przedziale 3-4 godziny, -zmywarka z dwoma szczotkami, -posiadająca regulację docisku szczotek, -uchwyty szczotek wykonane ze stopu metali, -korpus panelu sterującego wykonany ze stopu metali, -obudowa zbiorników wykonana z polietylenu, -zdejmowany zbiornik na brudna wodę, - ssawa zbierająca wykonana ze stopu aluminiowego, -wydajność teoretyczna 1575 - 1925 m2/h, -szerokość ssawy 790 mm, -obroty szczotek 260 obr./min., -zbiornik na czystą wodę o pojemności 33l, -zbiornik na brudną wodę o pojemności 45 l, - waga zmywarki bez baterii max 71 kg Kompletna 1 szt. zmywarki powinna zawierać: a)baterie kwasowe 12V/110 Ah - 2 szt., b)prostownik do baterii 24V/30A - 1 szt., 3)szczotki 0,6 mm - 2 szt., c)rzepy - 2 szt., d)pady 11 cali - 2 szt. 3)W zakres dostawy wchodzi: a)transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, b)uruchomienie urządzenia, c)przeszkolenie załogi z obsługi. d)na dostarczony przedmiot umowy wykonawca udzieli min. 24 - miesięcznej gwarancji oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawcy zobowiązani są podać w formularzu ofertowym termin gwarancji w miesiącach. 4)Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):39713410-0 - Maszyny do czyszczenia podłóg. 5)Miejscem dostarczenia jest: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA 01-743 Warszawa, ul. Kocjana 3. 6) Szczegółowy formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 39.71.34.10-0.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 21.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  + 1. Cena - 80
  + 2. Termin realizacji zamówienia - 20

**CZĘŚĆ Nr:** 7 **NAZWA:** Dostawa kompletnego urządzenia - pralnico-wirówki, 1 kpl..

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego urządzenia - pralnico-wirówki, 1 kpl. np. Pralnico-wirówka wolnostojąca, wysokoobrotowa NF3JL (wersja ze stali nierdzewnej). 2)Wymagane parametry techniczne i ukompletowanie: -załadunek w przedziale 9-10 kg, -moduł załadunkowy 1:10, -podgrzew elektryczny, -zasilanie 380V/50 Hz, -moc podgrzewu max 5 kW, -całkowicie wolnostojąca, niewymagająca kotwiczenia do podłoża, -bęben wewnętrzny i zewnętrzny wykonane ze stali nierdzewnej, - przedni i górny panel wykonane ze stali nierdzewnej, -współczynnik odwirowania G min. 440, -obroty wirowania min. 1200 obr./min., -szerokość urządzenia max 800 mm, -wyposażona w pompę spustową, -min 6 standardowych programów prania z możliwością modyfikacji. 3)W zakres dostawy wchodzi: a)transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, b)uruchomienie urządzenia c)przeszkolenie załogi z obsługi. d)na dostarczony przedmiot umowy wykonawca udzieli min. 24 - miesięcznej gwarancji oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawcy zobowiązani są podać w formularzu ofertowym termin gwarancji w miesiącach. 4)Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):42716120-5 - Pralki. 5) Miejscem dostarczenia jest: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA 01-743 Warszawa, ul. Kocjana 3. 6)Szczegółowy formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 42.71.61.20-5.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 21.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  + 1. Cena - 80
  + 2. Termin realizacji zamówienia - 20

**CZĘŚĆ Nr:** 8 **NAZWA:** Dostawa kompletnego urządzenia - Wózka widłowego z silnikiem na gaz z napędem hydrodynamicznym z automatyczną przekładnią, 1 kpl..

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego urządzenia - Wózka widłowego z silnikiem na gaz z napędem hydrodynamicznym z automatyczną np. Wózek widłowy JUNGHEINRICH TFG 316 2) Wymagane parametry techniczne i ukompletowanie: - z silnikiem na gaz z napędem hydrodynamicznym z automatyczna przekładnią, - udźwig ładunku min. 1600 kg, - udźwig ładunku na max. wysokość (C=500) min. 1600 kg, - pełna kabina z drzwiami metalowymi (z możliwością ich demontażu) z ogrzewaniem, - maksymalna wysokość wózka 2150 mm, - maksymalna szerokość wózka 1200 mm, - masa własna max. 2650 kg, - minimalna wysokość podnoszenia 3100 mm, - przeciwwaga stanowiąca integralny element korpusu, - zintegrowany przesuw boczny wideł, - widły długości 1150 +/-50 mm), - opony pełne, - silnik przemysłowy o mocy min. 30 kW, - oś napędu z bezobsługowym mokrym hamulcem wielotarczowym, - przekładnia napędowa z trzecim pedałem pełzania, - komora silnika zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, - katalizator 2-drożny, - rura wydechu skierowana ku górze, - odpowiednie IP zabezpieczeń instalacji elektrycznych, - regulowany fotel operatora i kolumna kierownicza, - drążki sterownicze umieszczone z prawej strony, - oświetlenie robocze (przód i tył), - sygnalizacja dźwiękowa cofania, - prędkość jazdy bez ładunki min. 19 km/h, - poziom hałasu max 84 dB, - wyprodukowany w Unii Europejskiej, - pełna dokumentacja oraz obsługa UDT, - pełen serwis z częściami i olejami przez okres 1 roku. - szybkość reakcji serwisu max. 6 godzin, przy naprawach powyżej 48 godzin bezpłatny zastępczy wózek widłowy na czas naprawy, - gwarancja min. 24 miesiące, - spełnianie przepisów obowiązującej dyrektywy UE dla wózków jezdniowych, - nie gorsze lub równoważne Wózek widłowy JUNGHEINRICH TFG 316. 3) W zakres dostawy wchodzi: a) transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, b) uruchomienie urządzenia c) przeszkolenie załogi z obsługi. d) na dostarczony przedmiot umowy wykonawca udzieli min. 24 - miesięcznej gwarancji oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawcy zobowiązani są podać w formularzu ofertowym termin gwarancji w miesiącach. 4)Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):42415110-2 - Wózki widłowe. 5)Szczegółowy formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 42.41.51.10-2.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 21.