***Załącznik Nr 1***

*do opisu przedmiotu zamówienia*

**FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Składając w imieniu……………………………………………………………………….

ofertę na: **sukcesywną** **dostawę płyt wiórowych laminowanych, płyt MDF laminowanych, płyt HDF lakierowanych oraz blatów i obrzeży używanych do produkcji mebli** w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie **przetargu nieograniczonego** dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Filia w Studzieńcu,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.P.*** | ***Nazwa przedmiotu zamówienia*** | ***Właściwości,***  ***parametry techniczne***  ***>Grupa Koloru<***  ***według zamawianego koloru*** | ***J/M*** | ***Ilości*** | ***Cena jedn. netto[zł]*** | ***Stawka VAT*** | ***Wartość netto[zł]*** | ***Wartość brutto[zł]*** |
| **1** | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA GRUBOŚĆ **18mm CPV 44191300-8** | **GRUPA I** | szt | 5 |  | 23% |  |  |
| -kolor: biały 511 SM  -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA II** | szt | 20 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Dąb Sonoma PR, Baiły Alaska VL, Biały Alaska SL, Biały SE PE,  Bały Korpus SM, Popiel VL, Popiel PE. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA III** | szt | 50 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Wanilia PE, Wenge Magia BS WG, Biały Polarny SM, Biały Alpejski SM, Grusza Polna PE, Olcha SE, Olcha Górska PR, Orzech Ciemny PR, Klon Naturalny SE, Buk Jasny SE. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IV** | Szt. | 150 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Jabłoń Locarno SE, Wenge BS WG, Limba Czekoladowa Pr WG, Dąb Palermo Jasny PR MX, Dąb Rustykalny PR, Orzech Ecco BS, Orzech Caravaggio BS, Biały SM, Antracyt PE, Antracyt VL, Czarny VL, Czarny SE PE. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA V** | Szt. | 70 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Jesion Nokturn MX, Jesion Etiuda MX, Jesion Rapsodia MX, Czereśnia PR, Orzech Milano BS, Dąb Królewski PR, Orzech Marino BS, Orzech Butgundia BS, Jesion Calabria WG, Malibu WG MX, Jesion Werona WG, Dąb Santana WG, Dąb Rijeka Ciemny MX, Dąb Rijeka Jasny MX, Dąb Rijeka MX, Sosna Bielona MX, Dąb Brunico MX, Beton Ciemny BS, Wiąz Bergamo MX, Orzech Murano MX, Enigma SM, Dąb Canyon MX, Beton BS, Dąb Cortona MX, Dąb Ancona MX, Modrzew MX, Dąb San Marino MX, Dąb Sonoma Tabac MX, Rigoletto WG MX, Jesion Sycylia Jasny WG, Jesion Sycylia Ciemny WG, Śliwka Węgierka BS, Jabłoń Locarno Jasna SE, Klon Vancouver Jasny SE, Mahoń Togo SE, Orzech SE. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VI** | Szt. | 70 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Jesion Mediolan MX, Jesion Moskwa MX, Trawka Morska VL MX, Wiśnia Antyczna BS, Dąb Antyczny PR, Klon Biały MT, Jesion Messina MT, Dąb Palermo Ciemny PR MX, Buk Bruksela OW, Buk Bordeaux OW, Buk Zurych OW, Tokio VL, Buk Wiedeń OW, Orzech Nicea OW, Orzech Wenecja OW, Orzech Barcelona OW, Dubaj VL, Buenos Aires VL, Kasztan Mińsk OW, Kasztan Lwów OW, Kasztan Tuluza OW, Kasztan Berno OW, Dąb Sztokholm OW, Dąb Dublin OW, Dąb Nowy Jork OW, Istambuł VL, Hong Kong VL, Orzech Sankt Moritz OW, Dąb Mleczny SE, Grafitowy VL, Szary Kamienny VL. |
| **-**wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VII** | Szt. | 100 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Orzech Toskania BS, Orzech California BS, Grafitowt PE, Dąb Jasny PR, Dąb Windsor SE, Eliza PE. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VIII** | Szt. | 40 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Szary Jasny VL, Bordowy PE, Cappuccino VL, Cappuccino PE, Szary Lawa VL, Pralinkowy VL, Zielony Limonka PE, Toffi VL, Truflowy VL, Waniliowy VL, Jaśminowy PE, Błękit Lodowy PE, Błękit Lodowy VL, Błękit Morski VL, Jaśminowy VL, Metalik PE, Beż Jasny PE, Beż Jasny VL, Błękit Gołębi VL, Niebieski PE, Zielony PE, Zielony Groszek PE, Brązowy VL, Szary łąkowy VL, Biała Porcelana VL. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IX** | Szt. | 30 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Malinowy VL, Oliwkowy VL, Żółty Szafranowy VL, Pomarańczowy VL, Wiąz Largo SW, Wiąz Kraków (Adagio) SW, Wiąz Berlin (Andante) SW, Wiąz Amsterdam (Moderato) SW, Wiąz Allegro SW, Wiąz Vivo SW, Wiąz Presto SW, Dąb Traviata SD, Dąb Warszawa (Tosca) SD, Dąb Petersburg (Nabuco) SD, Dąb Giovanni SD, Dąb Oslo (Figaro) SD, Dąb Helsinki (Carmen) SD, Czerwony Koral VL, Różowy VL, Turkus VL. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA X** | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Metalik Laser PE, Metalik Mosiądz PE, Metalik Platyna PE, Dąb Londyn CL, Dąb Paryż CL, Dąb Rzym CL, Dąb Madryt CL, Wiąz Lucerna/Wezuwiusz CS(SW), Hikora Montreal CH, Hikora Vancouver CH. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
|  |  | **WOOD FRONT**  Kolor: Dąb Craft Biały PW, Dąb Craft Szary PW, Dąb Craft Złoty PW, Dąb Craft Tabacco PW, Dąb Urban Oyster PW, Dąb Urban Bursztynowy PW, Dąb Urban Kawowy PW, Wiąz Liberty Jasny PW, Redwood PR, Wiąz Lombardia PS, Wiąz Venetio PS, Wiąz Piemonte PS, Dąb Truflowy PS, Wiąz Jasny PS, Orzech PR, Dąb Nagano BS, Grusza Polarna BS, Dąb Nova BS, Orzech Elegance BS, Jesion Coimbra BS, Wiśnia Primera BS, Heban BS, Buk mangafall jasny PR, Orzech Guarnieri PR, Orzech Lyon BS, Wenge Luiziana PR.  - wymagane wymiary:2800 x 2070 mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1 | Szt. | 150 |  | 23% |  |  |
| **2** | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA GRUBOŚĆ **25mm CPV 44191300-8** | **GRUPA I**  -kolor: biały 511 SM  -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| **GRUPA II**  -kolor: Dąb Sonoma PR, Biały Alaska VL, Biały Alaska SL, Biały SE PE,  Bały Korpus SM, Popiel VL, Popiel PE. | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA III** | Szt. | 20 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Wanilia PE, Wenge Magia BS WG, Biały Polarny SM, Biały Alpejski SM, Grusza Polna PE, Olcha SE, Olcha Górska PR, Orzech Ciemny PR, Klon Naturalny SE, Buk Jasny SE. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IV** | Szt. | 40 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Jabłoń Locarno SE, Wenge BS WG, Limba Czekoladowa Pr WG, Dąb Palermo Jasny PR MX, Dąb Rustykalny PR, Orzech Ecco BS, Orzech Caravaggio BS, Biały SM, Antracyt PE, Antracyt VL, Czarny VL, Czarny SE PE. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA V** | Szt. | 30 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Jesion Nokturn MX, Jesion Etiuda MX, Jesion Rapsodia MX, Czereśnia PR, Orzech Milano BS, Dąb Królewski PR, Orzech Marino BS, Orzech Butgundia BS, Jesion Calabria WG, Malibu WG MX, Jesion Werona WG, Dąb Santana WG, Dąb Rijeka Ciemny MX, Dąb Rijeka Jasny MX, Dąb Rijeka MX, Sosna Bielona MX, Dąb Brunico MX, Beton Ciemny BS, Wiąz Bergamo MX, Orzech Murano MX, Enigma SM, Dąb Canyon MX, Beton BS, Dąb Cortona MX, Dąb Ancona MX, Modrzew MX, Dąb San Marino MX, Dąb Sonoma Tabac MX, Rigoletto WG MX, Jesion Sycylia Jasny WG, Jesion Sycylia Ciemny WG, Śliwka Węgierka BS, Jabłoń Locarno Jasna SE, Klon Vancouver Jasny SE, Mahoń Togo SE, Orzech SE. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VI** | Szt. | 20 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Jesion Mediolan MX, Jesion Moskwa MX, Trawka Morska VL MX, Wiśnia Antyczna BS, Dąb Antyczny PR, Klon Biały MT, Jesion Messina MT, Dąb Palermo Ciemny PR MX, Buk Bruksela OW, Buk Bordeaux OW, Buk Zurych OW, Tokio VL, Buk Wiedeń OW, Orzech Nicea OW, Orzech Wenecja OW, Orzech Barcelona OW, Dubaj VL, Buenos Aires VL, Kasztan Mińsk OW, Kasztan Lwów OW, Kasztan Tuluza OW, Kasztan Berno OW, Dąb Sztokholm OW, Dąb Dublin OW, Dąb Nowy Jork OW, Istambuł VL, Hong Kong VL, Orzech Sankt Moritz OW, Dąb Mleczny SE, Grafitowy VL, Szary Kamienny VL. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VII** | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Orzech Toskania BS, Orzech California BS, Grafitowt PE, Dąb Jasny PR, Dąb Windsor SE, Eliza PE. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VIII** | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Szary Jasny VL, Bordowy PE, Cappuccino VL, Cappuccino PE, Szary Lawa VL, Pralinkowy VL, Zielony Limonka PE, Toffi VL, Truflowy VL, Waniliowy VL, Jaśminowy PE, Błękit Lodowy PE, Błękit Lodowy VL, Błękit Morski VL, Jaśminowy VL, Metalik PE, Beż Jasny PE, Beż Jasny VL, Błękit Gołębi VL, Niebieski PE, Zielony PE, Zielony Groszek PE, Brązowy VL, Szary łąkowy VL, Biała Porcelana VL. |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
|  |  | **GRUPA IX**  -kolor: Malinowy VL, Oliwkowy VL, Żółty Szafranowy VL, Pomarańczowy VL, Wiąz Largo SW, Wiąz Kraków (Adagio) SW, Wiąz Berlin (Andante) SW, Wiąz Amsterdam (Moderato) SW, Wiąz Allegro SW, Wiąz Vivo SW, Wiąz Presto SW, Dąb Traviata SD, Dąb Warszawa (Tosca) SD, Dąb Petersburg (Nabuco) SD, Dąb Giovanni SD, Dąb Oslo (Figaro) SD, Dąb Helsinki (Carmen) SD, Czerwony Koral VL, Różowy VL, Turkus VL.  -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
|  |  | **GRUPA X**  -kolor: Metalik Laser PE, Metalik Mosiądz PE, Metalik Platyna PE, Dąb Londyn CL, Dąb Paryż CL, Dąb Rzym CL, Dąb Madryt CL, Wiąz Lucerna/Wezuwiusz CS(SW), Hikora Montreal CH, Hikora Vancouver CH.  -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| **3** | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA GRUBOŚĆ **28mm CPV 44191300-8** | **WOOD FRONT**  Kolor: Dąb Craft Biały PW, Dąb Craft Szary PW, Dąb Craft Złoty PW, Dąb Craft Tabacco PW, Dąb Urban Oyster PW, Dąb Urban Bursztynowy PW, Dąb Urban Kawowy PW, Wiąz Liberty Jasny PW, Redwood PR, Wiąz Lombardia PS, Wiąz Venetio PS, Wiąz Piemonte PS, Dąb Truflowy PS, Wiąz Jasny PS, Orzech PR, Dąb Nagano BS, Grusza Polarna BS, Dąb Nova BS, Orzech Elegance BS, Jesion Coimbra BS, Wiśnia Primera BS, Heban BS, Buk mangafall jasny PR, Orzech Guarnieri PR, Orzech Lyon BS, Wenge Luiziana PR.  - wymagane wymiary:2800 x 2070 mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1 | Szt. | 50 |  | 23% |  |  |
| **4** | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA GRUBOŚĆ **10mm CPV** | **GRUPA I**  -kolor: biały 511 SM  -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| **GRUPA II** | Szt. | 15 |  | 23% |  |  |
|  |
| -kolor: Dąb Sonoma PR, Baiły Alaska VL, Biały Alaska SL, Biały SE PE,  Bały Korpus SM, Popiel VL, Popiel PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA III** | Szt. | 15 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Wanilia PE, Wenge Magia BS WG, Biały Polarny SM, Biały Alpejski SM, Grusza Polna PE, Olcha SE, Olcha Górska PR, Orzech Ciemny PR, Klon Naturalny SE, Buk Jasny SE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IV** | Szt. | 15 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Jabłoń Locarno SE, Wenge BS WG, Limba Czekoladowa Pr WG, Dąb Palermo Jasny PR MX, Dąb Rustykalny PR, Orzech Ecco BS, Orzech Caravaggio BS, Biały SM, Antracyt PE, Antracyt VL, Czarny VL, Czarny SE PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA V** | Szt. | 15 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Jesion Nokturn MX, Jesion Etiuda MX, Jesion Rapsodia MX, Czereśnia PR, Orzech Milano BS, Dąb Królewski PR, Orzech Marino BS, Orzech Butgundia BS, Jesion Calabria WG, Malibu WG MX, Jesion Werona WG, Dąb Santana WG, Dąb Rijeka Ciemny MX, Dąb Rijeka Jasny MX, Dąb Rijeka MX, Sosna Bielona MX, Dąb Brunico MX, Beton Ciemny BS, Wiąz Bergamo MX, Orzech Murano MX, Enigma SM, Dąb Canyon MX, Beton BS, Dąb Cortona MX, Dąb Ancona MX, Modrzew MX, Dąb San Marino MX, Dąb Sonoma Tabac MX, Rigoletto WG MX, Jesion Sycylia Jasny WG, Jesion Sycylia Ciemny WG, Śliwka Węgierka BS, Jabłoń Locarno Jasna SE, Klon Vancouver Jasny SE, Mahoń Togo SE, Orzech SE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VI** | Szt. | 15 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Jesion Mediolan MX, Jesion Moskwa MX, Trawka Morska VL MX, Wiśnia Antyczna BS, Dąb Antyczny PR, Klon Biały MT, Jesion Messina MT, Dąb Palermo Ciemny PR MX, Buk Bruksela OW, Buk Bordeaux OW, Buk Zurych OW, Tokio VL, Buk Wiedeń OW, Orzech Nicea OW, Orzech Wenecja OW, Orzech Barcelona OW, Dubaj VL, Buenos Aires VL, Kasztan Mińsk OW, Kasztan Lwów OW, Kasztan Tuluza OW, Kasztan Berno OW, Dąb Sztokholm OW, Dąb Dublin OW, Dąb Nowy Jork OW, Istambuł VL, Hong Kong VL, Orzech Sankt Moritz OW, Dąb Mleczny SE, Grafitowy VL, Szary Kamienny VL. |
|  |
| **-**wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VII** | Szt. | 15 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Orzech Toskania BS, Orzech California BS, Grafitowt PE, Dąb Jasny PR, Dąb Windsor SE, Eliza PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VIII** | Szt. | 15 |  | 23% |  |  |
| -kolor: Szary Jasny VL, Bordowy PE, Cappuccino VL, Cappuccino PE, Szary Lawa VL, Pralinkowy VL, Zielony Limonka PE, Toffi VL, Truflowy VL, Waniliowy VL, Jaśminowy PE, Błękit Lodowy PE, Błękit Lodowy VL, Błękit Morski VL, Jaśminowy VL, Metalik PE, Beż Jasny PE, Beż Jasny VL, Błękit Gołębi VL, Niebieski PE, Zielony PE, Zielony Groszek PE, Brązowy VL, Szary łąkowy VL, Biała Porcelana VL. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
|  |  | **GRUPA IX**  -kolor: Malinowy VL, Oliwkowy VL, Żółty Szafranowy VL, Pomarańczowy VL, Wiąz Largo SW, Wiąz Kraków (Adagio) SW, Wiąz Berlin (Andante) SW, Wiąz Amsterdam (Moderato) SW, Wiąz Allegro SW, Wiąz Vivo SW, Wiąz Presto SW, Dąb Traviata SD, Dąb Warszawa (Tosca) SD, Dąb Petersburg (Nabuco) SD, Dąb Giovanni SD, Dąb Oslo (Figaro) SD, Dąb Helsinki (Carmen) SD, Czerwony Koral VL, Różowy VL, Turkus VL.  -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. | Szt. | 15 |  | 23% |  |  |
|  |  | **GRUPA X**  -kolor: Metalik Laser PE, Metalik Mosiądz PE, Metalik Platyna PE, Dąb Londyn CL, Dąb Paryż CL, Dąb Rzym CL, Dąb Madryt CL, Wiąz Lucerna/Wezuwiusz CS(SW), Hikora Montreal CH, Hikora Vancouver CH.  -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. | Szt. | 15 |  | 23% |  |  |
| **WOOD FRONT**  Kolor: Dąb Craft Biały PW, Dąb Craft Szary PW, Dąb Craft Złoty PW, Dąb Craft Tabacco PW, Dąb Urban Oyster PW, Dąb Urban Bursztynowy PW, Dąb Urban Kawowy PW, Wiąz Liberty Jasny PW, Redwood PR, Wiąz Lombardia PS, Wiąz Venetio PS, Wiąz Piemonte PS, Dąb Truflowy PS, Wiąz Jasny PS, Orzech PR, Dąb Nagano BS, Grusza Polarna BS, Dąb Nova BS, Orzech Elegance BS, Jesion Coimbra BS, Wiśnia Primera BS, Heban BS, Buk mangafall jasny PR, Orzech Guarnieri PR, Orzech Lyon BS, Wenge Luiziana PR.  - wymagane wymiary:2800 x 2070 mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1 | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| **5** | PŁYTA MDF LAMINOWANA GRUBOŚĆ 18mm | -kolor biały 511  -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| **6** | PŁYTA MDF LAMINOWANA GRUBOŚĆ 25mm | -kolor biały 511  -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm.  - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| **7** | PŁYTA HDF lakierowana | kolor: biała jednostronny | Szt. | 500 |  | 23% |  |  |
|  |  |
| GRUBOŚĆ **3mm** | -wymagane wymiary: długość nie mniejsza niż 2700mm, szerokość nie mniejsza niż 2000mm, |
| CVP | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| ***44191400-9*** |  |
| **8** | BLAT pokryty laminatem CPL i HPL GRUBOŚĆ **38mm** | kolor: niagara oraz pozostałe | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| CVP |  |
| ***39141200-4*** | -wymagane wymiary: 3050 x 600mm, |
|  | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **9** | BLAT pokryty laminatem CPL i HPL GRUBOŚĆ **38mm** | kolor: niagara | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
| CVP | oraz pozostałe |
| ***39141200-4*** | -wymagane wymiary: 4100 x 600mm, |
|  | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **10** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS **2/32 mm (grubość/szerokość)** | Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | mb | 1500 |  | 23% |  |  |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **11** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS 1 (0,8)/22 **mm (grubość/szerokość)** | Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | mb | 5000 |  | 23% |  |  |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **12** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS **2/42 mm (grubość/szerokość)** | Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | mb | 1500 |  | 23% |  |  |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **13** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS **2/22 mm (grubość/szerokość)** | Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | mb | 3500 |  | 23% |  |  |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **14** | OBRZEŻE MEBLOWE do blatów z CPL lub HPL | Kolor: niagara oraz pozostałe | Szt. | 10 |  | 23% |  |  |
|  |  |
| 41/4100 mm | - wymagane wymiary:41 x 4100 mm, |
| (szerokość/długość) | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| CPV 39190000-0 |  |
|  |  |
|  |