*OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

*Do postępowania pn. „****Dostawa wraz z montażem regałów jezdnych metalowych” znak sprawy 2/07/2023.***

Przedmiotem zamówienia są regały stalowe jezdne. Elementy stalowe malowane proszkowo farbą epoksydową, przyjazną dla środowiska. Powłoka lakiernicza musi być odporna na ścieranie oraz zadrapania. Konstrukcja regałów i sposób ich działania zapewniające pełne bezpieczeństwo użytkownikowi systemu. Między regałami znajdują się odboje uniemożliwiające po całkowitym zsunięciu regałów zmiażdżenie dłoni pracownika obsługi.

Regały mają posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności wykonania z normami, klasyfikację reakcji na ogień, atest z badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania

Opis szczegółowy:

długość półek 1000, 1200 mm,

głębokość półki 350 mm

prześwit między półkami 270 mm, regulacja co 30 mm

ilość półek w pionie 10 półek użytkowych + 1 kryjąca (H reg. 3180 mm) 9 półek użytkowych + 1 kryjąca (H reg. 2880 mm)

typ szyn szyny z najazdami obustronnymi

nośność półki 80 kg przy równomiernym rozłożeniu

**Regał w kolorze RAL 7035**

Wyposażenie regałów:

1. przody regałów jezdnych osłonięte panelami ozdobnymi

2. listwy opisowe na panelach ozdobnych

3. pełne ściany boczne z perforacją

4. stężenia+tylna ranta półki wygięta do góry, by zapobiec przesuwaniu się dokumentów na sąsiednią półkę

5. system blokujący regał w wybranym przez pracownika położeniu, umieszczony w korbie każdego regału, co gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z systemu

6. regał posiada zamontowany w szynie antywyważnik zabezpieczający regał przed niekontrolowanym przechyłem (wykolejeniem regału)

7. gumowe odbojniki pomiędzy regałami, aby regał dojeżdżając nie wywoływał silnych drgań i tym samym nie przesuwał dokumentów

8. półki o zaokrąglonych krawędziach

9. mocowanie półek na zaczepach

10. napęd korbowy - korba trójramienna

11. napęd kół przez przekładnię łańcuchową, elementy ruchome osadzone na uszczelnionych łożyskach tocznych

12. układ jezdny regałów zamontowany na ramie sztywnej, co gwarantuje dużą stabilność elementów jezdnych oraz łatwość w przesuwaniu regałów.

Termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Gwarancja 24 miesiące