Opis przedmiotu zamówienia:

- 8 słupków ogrodzeniowych wraz z 16 uchwytami do montowania podmurówki przystosowanych do montażu płyt betonowych o wysokości 0,25m wszystko ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym

- 2 słupków furtkowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze grafitowym wraz z wszystkimi uchwytami koniecznymi do zamontowania furtki

- 16 obejm narożnych (w komplecie z książeczką plastikową fi 6mm śrubą ocynkowaną M8x25mm nakrętką, podkładką) do mocowania panelu do słupka w kolorze grafitowym

- 12 obejm przelewowych (w komplecie z książeczką plastikową fi 6mm śrubą ocynkowaną M8x25mm nakrętką, podkładką) do mocowania panelu do słupka w kolorze grafitowym

- 5 płyt betonowych (długość płyty 2,5 m wysokość 0,25 m) w kolorze grafitowym

- 5 paneli grubość drutów 6mm ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze grafitowym (długość panelu 2,5 m wysokość 2 m)

- 1 furtki wraz z okuciami (zamek i klamka)

Minimalna głębokość posadowienia słupka ogrodzeniowego to 0.5 m