OZ POPOWO - węzeł pawilon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poz | Opis artykułu | Ilość |
| 100 | REGULATOR ECL COMFORT 310 230V  Z WYŚWIETLACZEM I POKRĘTŁEM | 1,000  szt |
| 200 | PODSTAWA MONTAŻOWA DO ECL COMFORT 210  . | 1,000  szt |
| 300 | CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ ESMT  . | 1,000  szt |
| 400 | CZUJNIK TEMP. ZANURZENIOWY ESMU-100 NIER 1/2" STAL NIERDZ. | 1,000  szt |
| 500 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY AB-QM 50 GZ 21/2" ZZ  ZE ZŁĄCZKAMI POMIAROWYMI | 1,000  szt |
| 600 | NAPĘD ELEKTRYCZNY AME 110 NL 0-10V/ 24V DO ZAWORÓW AB-QM DN10-32 | 1,000  szt |
| 700 | ZAWÓR RĘCZNY MSV-BD 50 2" | 1,000  szt |
| 800 | POMPA CO MAGNA3 32-120 180 1x230V PN10 OBIEGOWA DN32 | 1,000  szt |
| 900 | ZAWÓR ALWA-KOMBI-4 V1810 DN 20 GW 3/4"  RÓWNOWAŻĄCY CWU PN16 | 1,000  szt |
| 1000 | MANOMETR RF160 D201 0÷ 10,0BAR 1/2" TARCZOWY KRÓCIEC DOLNY | 10,000  szt |
| 1100 | RURKA MANOMETRYCZNA SPIRALNA 1/2"GZ PN25 SYFONOWA | 10,000  szt |
| 1200 | KUREK MANOMETRYCZNY 1/4"GWx1/4"GZ DWUDROGOWY PRZELOTOWY PN6 | 10,000  szt |
| 1300 | ODPOWIETRZNIK AUTOM. MOSIĘŻNY 1/2"  Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM | 4,000  szt |
| 1400 | TERMOMETR ATh 63F 0÷120°C PRZYLGOWY  BIMETALICZNY,SPRĘŻYNA MOCUJ.3/8"÷11/2" | 5,000  szt |
| 1500 | FILTR DO WODY 2" SKOŚNY SIATKOWY  ART 412 PN16 TMAX=120°C | 2,000  szt |
| 1600 | FILTR DO WODY 1" SKOŚNY SIATKOWY  ART 412 PN16 TMAX=120°C | 2,000  szt |
| 1700 | ZAWÓR KULOWY WODA 2" WW RĄCZKA  PERFEKT PHA-001 PN30 TMAX=150°C | 4,000  szt |
| 1800 | ZAWÓR KULOWY WODA 1" MUFOWY RĄCZKA  PERFEKT PHA-001 PN30 TMAX=150°C | 4,000  szt |
| 1900 | ZAWÓR ZWROTNY WODA 2" 120°C MOSIĄDZ  TRINNITY PN10 DYSK METALOWY ZE SPRĘŻYNĄ | 2,000  szt |
| 2000 | ZAWÓR ZWROTNY WODA 1" 120°C MOSIĄDZ  TRINNITY PN10 DYSK METALOWY ZE SPRĘŻYNĄ | 2,000  szt |
| 2500 | SZAFKA NATYNKOWA TRINNITY TRNG 16  GŁĘBOKA S=1130, H=580, G=135MM | 1,000  szt |