Opis Przedmiotu Zamówienia:

system CCTV kompatybilny z systemem VDG Sence używanym obecnie w jednostce w skład którego wchodzi:

1 szt. Kamera kopuł. 2.8-12 mm moto, 5MP,H.265, IP66, IK10 z puszką montażową

4 szt. Kamera tubowa, 5MP, moto 2.7-13.5 mm, H.265 IK10 zewnętrzna z puszką montażową, z adapterem do słupowego montażu uchwytów

1 szt. Jednostka operatora , i7 , SSD

1 szt. Niskoprofilowa, wielopunktowa karta graficzna

5 szt. Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO

Akcesoria dodatkowe:

Komplet wtyków FTP/STP RJ45 ekranowanych kat.6a

Komplet modułów Keystone FTP/STP RJ45 ekranowanych kat.6a

305 metrów przewodu zewnętrznego U/FTP z żyłą uziemiającą