Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Moc urządzenia 20 kVA/20 kW,

2. konfiguracja podłączenia m.in. 3/1 napięcie wejściowe 400V (3 fazy +N+ PE),

3. napięcie wyjściowe 230V,

4. podtrzymanie napięcia – 60 minut przy maksymalnym obciążeniu 20 kW

5. komunikacja z urządzeniem po sieci LAN