Wymiana dotyczy:

- 160 opraw kubełkowych w suficie podwieszanym,

- 20 opraw natynkowych 600 x 600,

- 10 opraw hermetycznych natynkowych

- wykonanie sterowania oświetleniem czujnikami obecności i ruchu

- przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia w korytarzach i klatkach schodowych

- kompensacja mocy biernej pojemności (szacowana moc kompensacji na dwóch źródłach zasilania wynosi około 50 kVAr do 70 kVAr na każdym zasilaniu – wykonanie tego zadania wymaga przeprowadzenia stosownej analizy i na tej podstawie dobranie kompensatorów)