***Załącznik Nr 2B***

*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy*

| **Część II: Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki PCV i ALU**  |
| --- |
| ***Zestawienie asortymentu*** |
| ***Lp.*** | ***Nazwa przedmiotu zamówienia*** | ***J.m.*** | ***Przewidywana ilość*** | ***Cena jedn. netto*** | ***Stawka VAT [%]*** | ***Wartość netto [zł]******(poz. 3 x 4)*** | ***Kwota VAT [zł]******(od poz. 6)*** | ***Wartość brutto [zł]******(poz. 6 + 7)*** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | szyba jednokomorowa 4/16/4, Ug=1,1 | m² | 300 |  |  |  |  |  |
|  | szyba jednokomorowa 4/16/4, Ug=1,0 | m² | 300 |  |  |  |  |  |
|  | szyba jednokomorowa 6/16/4,  | m² | 60 |  |  |  |  |  |
|  | szyba jednokomorowa 4MAT/16/4,  | m² | 75 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa 4/12/4/12/4,  | m² | 90 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa 4/14/4/14/4,  | m² | 90 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa 4/16/4/16/4,  | m² | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa 4/18/4/18/4,  | m² | 240 |  |  |  |  |  |
|  | szyba jednokomorowa 6ESG/16/44,2 LE | m² | 240 |  |  |  |  |  |
|  | szyba jednokomorowa 6ESG/16/44,4 LE | m² | 240 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa 4ESG Le/16/4/16/4ESG Le | m² | 300 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa 6ESG Le/16/4/16/6ESG Le | m² | 300 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa 6ESG Le/16/4/16/44,2 Le | m² | 450 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa 8ESG Le/16/4/16/44,2 Le | m² | 450 |  |  |  |  |  |
|  | szyba pojedyncza laminowana 33.1 | m² | 150 |  |  |  |  |  |
|  | szyba pojedyncza laminowana mat. 33.1 | m² | 60 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana jednokomorowa 33.1/16/4 | m² | 300 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana jednokomorowa 33.1/16/33.1 | m² | 450 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana dwukomorowa 33.1/16/4/16/4 | m² | 450 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana dwukomorowa 33.1/14/4/14/33.1 | m² | 450 |  |  |  |  |  |
|  | szyba pojedyncza antywłamaniowa P2 44.2 | m² | 300 |  |  |  |  |  |
|  | szyba pojedyncza antywłamaniowa P2 mat. 44.2 | m² | 150 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa antywłamaniowa P2 44.2/12/6/12/44.2 | m² | 450 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa antywłamaniowa P2 44.2/14/4/14/4 | m² | 450 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa antywłamaniowa P2 44.2/12/4/12/33,1 | m² | 450 |  |  |  |  |  |
|  | szyba pojedyncza antywłamaniowa P4 mat. 44.4 | m² | 90 |  |  |  |  |  |
|  | szyba dwukomorowa antywłamaniowa P4 44.4/12/4/12/4 | m² | 450 |  |  |  |  |  |
|  | szyba pojedyncza antywłamaniowa P4 44.4 | m² | 150 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana jednokomorowa 44.1/16/4 | m² | 150 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana jednokomorowa 44.2/16/4 | m² | 150 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana jednokomorowa 44.2/16/6 | m² | 60 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana jednokomorowa 44.2/16/44.2 | m² | 60 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana jednokomorowa 44.4/16/4 | m² | 150 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana jednokomorowa 44.4/16/6 | m² | 60 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana jednokomorowa 44.4/16/33.1 | m² | 60 |  |  |  |  |  |
|  | szyba laminatowana jednokomorowa 44.4/16/44.2 | m² | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Lustro Weneckie Mirastar 6mm/16Ar/4mm | m² | 30 |  |  |  |  |  |
|  | szpros alu, frezowany biały 8 mm | pole | 30 |  |  |  |  |  |
|  | szpros alu, frezowany złoty 8 mm | pole | 30 |  |  |  |  |  |
|  | szpros alu, frezowany , srebrny mat 8 mm | pole | 30 |  |  |  |  |  |
|  | szpros alu, frezowany biały 18-26 mm | pole | 30 |  |  |  |  |  |
|  | szpros alu, frezowany drewnopodobny 18-26 mm | pole | 30 |  |  |  |  |  |
|  | szpros alu, frezowany złoty 18-26 mm | pole | 30 |  |  |  |  |  |
|  | szpros alu, frezowany, okleina kolor RAL 18-26 mm | pole | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Ramka SWISSPACER (gr. od 10 do 18 mm), kolor szary, czarny, jasny brąz, ciemny brąz, biały | m² | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | Ramka CHROMATECH ULTRA (gr. od 10 do 20 mm), kolor RAL 7035 lub podobny | m² | 1 500 |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Cena oferty netto słownie** |  |  |
| **Cena oferty brutto słownie** |  |  |

**ZAŁĄCZNIK MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM**