***Załącznik Nr 3***

 ***do Zapytania ofertowego sprawa nr 03/07/DT/2021***

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |
| --- |
| Imię i nazwisko i/lub nazwa(firma) Wykonawcy |
| Adres wykonawcy:Kod, miejscowość, województwo, kraj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ulica, nr domu, nr lokalu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Osoba do kontaktu: | Nr telefonu / faxu: |
| URL: http:// | adres skrzynki e-mail:  |
| Organ rejestrowy: | Rejestr nr: |
| NIP Nr: | REGON Nr: |

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty *na*"***Wymianę dźwigu osobowego o napędzie linowym ciernym (500kg) z maszynownią górną dla Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego "Posejdon" w Ustce, ul. Rybacka 10 Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA",*** niniejszym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr sprawy **03/07/DT/2021**, a w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| **Informacje ogólne** |
| Producent |  |  |
| Nazwa ,typ i model |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji  |  |  |
| **Parametr** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| Dźwig z przeznaczeniem do budynku | ośrodek konferencyjno - wypoczynkowy |  |
| Rodzaj dźwigu | osobowy |  |
| Udźwig nominalny | min. 500kg / 7 osób |  |
| Prędkość nominalna | min. 1 m/s |  |
| Wysokość podnoszenia  | ok. 10,00 m |  |
| Ilość przystanków/drzwi/dojść | 4/4/1 |  |
| Maszynownia | górna, do wykorzystania istniejąca |  |
| **Napęd, system sterowania** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| Napęd | linowy cierny |  |
| Wciągarka | bezreduktorowa, z płynną regulacją prędkości (falownik) |  |
| Rodzaj sterowania | mikroprocesorowe, zbiorcze „w dół”  |  |
| System dojazdu awaryjnego | * zjazd awaryjny do najbliższego przystanku

(w przypadku zaniku napięcia)* zjazd p.poż. po podaniu sygnału z centrali p.poż
 |  |
| Wykonanie panelu operacyjnego  | * panel dyspozycji z piętrowskazywaczem cyfrowym, stal nierdzewna szczotkowana lub szlifowana „satyna”, przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a,
* wyświetlacz ze strzałkami kierunku jazdy,
* przycisk zamykania drzwi,
* przycisk zamykania drzwi,
* przycisk wentylatora
 |  |
| Opcje sterowania | gong na przystanku, informacja głosowa w kabinie w języku polskim, serwis awaryjny |  |
| **Drzwi przystankowe** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| Rodzaj | automatyczne, teleskopowe |  |
| Wymiary | dwuczęściowe, 750 x 2000 mm |  |
| Typ drzwi od strony budynku | pełne, stal nierdzewna szczotkowana lub szlifowana „satyna”  |  |
| **Drzwi kabinowe** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| Rodzaj | automatyczne, teleskopowe |  |
| Wymiary | dwuczęściowe, 750 x 2000 mm |  |
| Typ drzwi od strony budynku | pełne, stal nierdzewna szczotkowana lub szlifowana „satyna” |  |
| Zabezpieczenie drzwi kabinowych | kurtyna świetlna zabezpieczająca przed zakleszczeniem osób w drzwiach |  |
| **Kabina** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| Rodzaj  | kabina bez przelotu |  |
| Wymiary  | 1050 x 1250 x 2100 (szerokość x głębokość x wysokość) |  |
| Wykonanie | ściany boczne i sufit kabiny – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub szlifowanej |  |
| Wyposażenie | * lustro ze szkła bezpiecznego na połowie ściany tylnej,
* poręcz prosta ze stali nierdzewnej na tylnej ścianie,
* wentylator włączany manualnie,
* sygnalizacja przeciążenia świetlna i akustyczna
 |  |
| Podłoga | wykładzina antypoślizgowa trudnościeralna o ustalonej z Zamawiającym kolorystyce |  |
| Oświetlenie | górne, typu LED oraz oświetlenie awaryjne (min. 2 godz.) |  |
| Rodzaj łączności | w systemy komunikacji głosowej umożliwiające osobom uwięzionym w kabinie windy nawiązanie łączności alarmowej ze służbami ratowniczymi przez moduł GSM  |  |
| **Kasety wezwań** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| Kasety wezwań | * przyciski podświetlane, strzałki kierunku jazdy, piętrowskazywacze na wszystkich przystankach,
* pokrywa kasety wykonana z blachy nierdzewnej szczotkowanej lub szlifowanej „satyna”
 |  |
| **Pozostałe wymogi** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| Przeszkolenie pracowników  | osób wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu |  |
| Dokumenty (w języku polskim) | dla nowego dźwigu Wykonawca sporządza pakiet dokumentów:- dokumentację techniczną,- instrukcję obsługi i dziennik konserwacji,- instrukcję obsługi elementów bezpieczeństwa- książkę dźwigu, w której odnotowuje się naprawy oraz sprawdzenia okresowe |  |
| Okres gwarancji | przez cały okres gwarancji naprawa prowadzona przez autoryzowany serwis zgodnie z warunkami gwarancji producenta dźwigu oraz zgodnie z przepisami UDT  i warunkami umowy zawartej z Zamawiającym |  |
| Serwis gwarancyjny | należy podać dane serwisu (nazwa, tel., fax, e-mail) |  |

**za cenę ogółem:**

wartość netto……………………………………………………PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..……)

wartość podatku VAT ……………………………………….PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..……)

wartość brutto.....................................................PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..……)

1. **Oświadczam**, że cena brutto podana w niniejszym formularzu jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. **Oświadczam**, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie spowoduje konieczności wykonania dodatkowych prac i nie będzie generowało dodatkowych kosztów Zamawiającego.
3. Na wykonany przedmiot umowy udzielam **gwarancji** na okres ………………..lat *(należy wskazać liczbowo okres gwarancji zgodnie z pkt 6 Zapytania ofertowego). W przypadku braku wskazania Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 2 lata.*
4. Zamierzam/ nie zamierzam\*\* powierzyć część zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym, podwykonawcy: *(wymienić części zamówienia i firmy podwykonawców realizujących je)*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Oświadczam**, że zapoznałem/am się z *Zapytaniem ofertowym* oraz z jej załącznikami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. **Akceptuję** Istotne postanowienia umowy *(wg Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego)*
3. Czujemy się związani ofertą do upływu terminu określonego w Zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca jest małym/średnim/dużym przedsiębiorcą?\*
5. Załącznikami do naszej niniejszej oferty są *(proszę wymienić):*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

imię i nazwisko ……………………..……………., tel. ………………., e-mail ..………….…….

(w przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, prosimy o zwracanie się do osoby / osób podpisującej ofertę).

1. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Miejscowość ………………, dnia ……………………… r.

…………………….………………………….

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy

(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)