***Załącznik Nr 2***

***do Zapytania Ofertowego***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1.Opis przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typu 31.2 sortymentu groszek płukany, wraz z transportem i rozładunkiem w ilości 125 ton do Zakładu Karnego w Herbach o następujących parametrach:

- wartość opałowa minimum 26MJ/kg

- granulacja 5-25 mm, przy mniejszym niż 10% poniżej 5 mm

- zawartość części lotnych w węglu 28-40%

- zawartość popiołu poniżej 15%

- zawartość siarki poniżej  1%

- wilgotność mniejsza niż 15%

-temperatura topnienia popiołu powyżej 1150 stopni C

- zawartość miału poniżej 10%

- niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie palenia)

Kod CPV- 09111210-5

**2.Zakres zamówienia:**- Zamówienie obejmować będzie dostawy wraz z transportem i rozładunkiem węgla kamiennego
opisanego w pkt. 1, w ilości 125 ton, w okresie obowiązywania tj. 6 miesięcy od podpisania umowy.
- Ostateczna ilość dostarczanego węgla może ulec zmniejszeniu, będzie ona wynikała z faktycznych
potrzeb Zamawiającego, przy czym będzie to wielkość nie mniejsza niż 70 % wielkości całego
zamówienia.
- W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dla każdej dostawy dołączyć certyfikat jakości
węgla wystawiony przez uprawniony podmiot, lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, w którym będą zawarte informacje dotyczące m. in.: sortymentu,
wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki oraz wilgoci. **3). Warunki dostawy:**- Wykonawca dostarczał będzie węgiel opisany w pkt. 1 w ilości 125 T do siedziby Zamawiającego
na plac opałowy znajdujący się w: 42-284 Herby ul. Krótka 28, w sposób zapobiegający utracie jego
walorów użytkowych.
- Wielkość minimalna jednorazowego zamówienia wynosi 25 ton.
- Dostawy węgla będą realizowane od poniedziałku do piątku w dni robocze, od godziny 8.00 do
godziny 14.00.
- Parametry bramy wjazdowej: szerokość 3,50 m, wysokość 4,15 m.
- Odbiór zamawianego węgla przeprowadzany będzie każdorazowo w obecności przedstawiciela
Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy i polegać będzie na komisyjnym przeważeniu
pojazdu (waga brutto i tara) na legalizowanych wagach. Koszt dojazdu do miejsca ważenia
pokrywa Wykonawca, koszt ważenia pokrywa Zamawiający.

- Miejsce ważenia firma „JOKER” Herby, ul. Powstańców Śląskich 1, 42-284 Herby odległość od miejsca ważenia do miejsca dostawy ok.3km.

- Miejsce ważenia (waga rezerwowa) CMC Poland Sp. z o.o. Zakład Herby, ul. Lubliniecka 41, 42-
284 Herby odległość od miejsca ważenia do miejsca dostawy ok 3km.
- Dopuszcza się przeprowadzenie bezpłatnego ważenia na legalizowanej wadze Wykonawcy, pod
warunkiem, że odległość od miejsca ważenia do siedziby Zamawiającego nie jest większa niż 15
kilometrów.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostarczanego węgla do wskazanych miejsc
dostawy w zależności od potrzeb.
- Wykonawca przed złożeniem oferty może osobiście dokonać wizji lokalnej, i oględzin warunków
dojazdu do placu opałowego w Zakładzie Karnym w Herbach.

**4.**Kraj pochodzenia Polska. **Zamawiający wyklucza oferowanie węgla kamiennego pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.** W przypadku dostawy węgla kamiennego z krajów wyłączonych Zamawiający odmawia jego przyjęcia i rozliczenia. Przy każdej dostawie wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających kraj pochodzenia dostarczanego towaru.