|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostawa wraz z montażem regałów jezdnych metalowych nr sprawy 2/07/2023** | | | | |
| ***Opis*** | **Ilość** | **Cena jednostkowa**  **netto w zł.** | **Wartość netto**  **w zł.** | **Wartość brutto**  **w zł.** |
| Regał przesuwny dwustronny, o wym.: wys. regału 3180 mm, gł. półek (2x350) x dł. użytkowa półek (3x1000) ilość półek w pionie 10+1, stężenia + listwy, szyny, najazdy, panel ozdobny z listwą opisową, kolor RAL 7035 | 10 szt. |  |  |  |
| Dostawka do regału jezdnego o wym.:  wys. 3180 mm, gł. półek (2x350) x dł. użytkowa półek (2x1200) ilość półek w pionie 10+1, stężenia + listwy, szyny, najazdy, kolor RAL 7035 | 10 szt. |  |  |  |
| Regał stały dwustronny o wym.: wys. regału 3180/2880 mm, gł. półek (2x350) x dł. użytkowa półek (4x1000) ilość półek w pionie 10+1/9+1, stężenia + listwy, kolor RAL 7035 | 1 szt. |  |  |  |
| Regał stały dwustronny o wym.: wys. regału 3180 mm, gł. półek (2x350) x dł. użytkowa półek (2x1200) ilość półek w pionie 10+1, stężenia + listwy, panel, kolor RAL 7035 | 1 szt. |  |  |  |
| Dostawka do regału stałego o wym.:  wys. 3180 mm, gł. półek (2x350) x dł. użytkowa półek (3x1000) ilość półek w pionie 10+1, stężenia + listwy, kolor RAL 7035 | 1 szt. |  |  |  |
| Transport | 1 szt. |  |  |  |
| **RAZEM** | | |  |  |

Załącznik nr 5 – formularz cenowy

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy