***Załącznik Nr 2***

***do Zapytania Ofertowego***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. **Opis przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy wraz z dostawą na ternie województw:

lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego oleju napędowego grzewczego według normy PN-C-96024:2020-12 ilości 115 m3 (115 000 litrów). Olej napędowy grzewczy musi odpowiadać wymogom zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008). Dostawy odbywać się będą miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie wskazanych województw przy zastrzeżeniu, że wskazane ilości oleju zostały ustalone dla objętości w temperaturze 15 stopni Celsjusza.

* 1. Parametry fizyko – chemiczne oleju**.**
* Wartość opałowa minimalna - 42,6 MJ/kg
* Zawartość siarki do – 0,1%
* Zawartość wody max. – 200,00 mg/kg
* Zawartość zanieczyszczeń max. - 24,00 mg/kg
* Lepkość kinetyczna w temp. 20 st. C – max 6,00 mm²/s
* Temperatura zapłonu min. – 56 st. C
* Pozostałość po spaleniu max. – 0,01%m/m
* Temperatura płynięcia max – minus 20 st. C
  1. **WYMAGANIA JAKOŚCIOWE**
  2. Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w normie   
     PN-C-96024:2020-12, co powinno być odzwierciedlone w formie certyfikatu (świadectwa jakości) przy każdej dostawie.
  3. Certyfikat (świadectwo) jakości dostawy oleju opałowego powinien określać rzeczywiste parametry fizyko - chemiczne w odniesieniu do wymagań określonych w przedmiocie zamówienia. Certyfikat powinien być wystawiony przez producenta oleju opałowego lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy.

1. Certyfikat powinien ponadto zawierać:
2. nazwę i adres podmiotu wystawiającego certyfikat oraz datę jego wystawienia,
3. imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela podmiotu wystawiającego certyfikat,
4. nazwę i adres odbiorcy oleju opałowego,
5. numer identyfikacyjny,
6. nazwę oleju opałowego,
7. nr dokumentu przewozowego
8. miejsce załadunku i pobrania próbek,
9. datę i godzinę pobrania próbek,
10. datę zakończenia badań,
11. wyniki badań,
12. odniesienia wyników badań do zgodności z PN-C-96024:2020-12
13. gęstość oleju opałowego w temperaturze 15 ◦C;
14. wielkość partii oleju opałowego wyrażona w litrach przeliczonych na warunki w temperaturze 15 ◦C.
    1. **Dodatkowe warunki techniczne:**

Każdorazowa partia zakupionego oleju napędowego grzewczego musi posiadać:

Kartę Charakterystyki oferowanego produktu zawierającą:

* 1. identyfikację produktu i producenta,
  2. identyfikację zagrożeń (pożarowych, toksykologicznych, ekologicznych itp.),
  3. informację w zakresie pierwszej pomocy (zatrucia, skażenia, itp.),
  4. informację o postępowaniu w przypadku pożaru,
  5. informację o postępowaniu w przypadku uwolnienia do otoczenia,
  6. informację o kontroli narażenia (wartość dopuszczalnych stężeń) i zalecanej ochrony osobiste,
  7. informację o postępowaniu z odpadami.

W związku z tym, ze od 1 września 2020 r., zmieniły się zasady szeroko rozumianego obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych), Wykonawca jest obowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców).

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz magazynów z których w trakcie realizacji umowy, będzie pobierał paliwo w celu zrealizowania zamówienia. Wykaz ten będzie stanowił załącznik do umowy.

* 1. **Zamawiający wyklucza oferowanie oleju opałowego pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.** W przypadku dostawy oleju z krajów wyłączonych Zamawiający odmawia jego przyjęcia i rozliczenia. Przy każdej dostawie wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających kraj pochodzenia dostarczanego towaru.
  2. **Wymagany termin realizacji zamówienia -** 12 miesięcy od podpisania umowy lub do momentu wykorzystania przez Zamawiającego wartości brutto z umowy.

**OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY oferty:**

* + - 1. Wykonawca określi ostateczną cenę netto, podatek VAT i cenę brutto oferty, przyjmując ilość dostaw w wysokości 115 m3 oleju opałowego, z zastrzeżeniem ust. 3
      2. Do hurtowej ceny netto podanej przez PKN ORLEN lub LOTOS (w zależności od którego producenta wykonawca będzie dostarczał olej napędowy grzewczy) na dzień przesłania **zapytania ofertowego do Wykonawców** za 1 m3 oleju opałowego Wykonawca zastosuje opust wyrażony w % który będzie zawierał koszt transportu w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego.
      3. Ceny podane w ofercie porównane zostaną do cen PKN ORLEN lub LOTOS na dzień przesłania **zapytania ofertowego do Wykonawców.**