***Załącznik Nr 2***

***do Zapytania ofertowego***

## **Opis Przedmiotu zamówienia**

1. Opis przedmiot zamówienia: **„Zakup dwóch samochodów osobowych marki Audi A6 Limousine Sport 55 TFSI quattro 250 kW (350 KM) S tronic na potrzeby Polskiej Grupy SW przedsiębiorstwo Państwowe”.**
2. Parametry jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:

**Wyposażenie standardowe**

* Pokrywa bagażnika/ wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika, elektryczne
* Bang&amp; Clufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
* Aplikacje dekoracyjne Aluminium fragment
* Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
* Reflektory przednie Matrix LED
* Audi connect Navigation & Infotainment
* Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)
* Audi drive select
* Audi Extensive – Pakiet naprawczy 4 lata /120 000 km
* Audi music interface
* Udi side assist- asysten zmiany pasa ruchu z Audi pre sense rear, ostrzeżeniem przy wysiadaniu i asystentem ruchu poprzecznego z tyłu
* Audi pre sense front
* Pakiet air quality
* Kluczyk komfortowy
* Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
* Czujnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
* Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne
* Dywaniki z przodu, z tyłu
* Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
* Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
* Elektryczna regulacja foteli przednich z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy
* Fotele sportowe
* Gałka dźwigni skrzyni biegów
* Gaśnica
* Hamulce tarczowe z przodu 18”(ECE)
* Hamulce tarczowe z tyłu 17” (ECE)
* Infotainment system (MB3)
* Instalacja elektryczna 48 Volt
* ISOFIX- mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu (z funkcją Top Tether)
* Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą, ze spłaszczonym wieńcem
* Klimatyzacja/ pakiet promocyjny Comfort
* Pakiet promocyjny Technology
* Poduszki powietrzne, boczne dla drugiego rzędu siedzeń
* Rozszerzony pakiet optyczny czerń z pierścieniami Audi w kolorze czarnym, Audi exclusive
* Listwy progowe aluminiowe
* Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci i funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania
* Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
* Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową
* Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
* Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konvex
* Mid hybrid
* N.N.N. Type 1
* Napęd quattro
* Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx20&quot; 5-ramienne V-design, z oponami 255/40 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie
* Odbiór stacji radiowych, cyfrowy
* Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
* Brak oznaczenia modelu i typu silnika
* Panel obsługi- dotykowy, z elementami aluminium
* Podłokietnik komfortowy z przodu
* Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
* Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
* Progresywny układ kierowniczy
* Quattro ultra
* Reflektory przednie w technice LED
* Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym
* Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna
* Rezygnacja z pakietu dla palących
* Rozszerzony zakres ochrony pieszych
* Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem
* Standardowe wycieraczki
* Start/stop system
* System MM®Navigation
* System rozpoznawania znaków drogowych
* Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
* Przyciemnione szyby tylne
* Szyby termoizolacyjne
* Światła do jazdy dziennej w technice LED
* Tapicerka częściowo skórzana- kombinacja mikrofibra Dinamica łączona ze skórą
* Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości
* Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
* Wyposażenie standardowe, bez pakietu skórzanego
* Wzmocnione zderzaki
* Zawieszenie adaptive air suspension
* Zbiornik paliwa 73l
* Koło zapasowe dojazdowe
* Zestaw narzędzi i podnośnik

**Dane techniczne:**

* Maksymalny moment obrotowy 500Nm przy obr.1370-4500 1/min przy obr.
* Moc maksymalna 250kW przy obr.5.200-6.400 1/min kW (KM) przy obr.
* Pojemność skokowa (cm3) 2995,
* Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 194
* Bagażnik 530 l
* Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km)8,5
* Zbiornik paliwa ok -73 l
* Norma emisji spalin EURO 6,
* Paliwo: Benzyna bezołowiowa,
* Maksymalna prędkość km/h: 250,
* Homologacja: osobowa,
* Rok produkcji: 2023
* Dopuszczalna masa całkowita 2.400 kg
* Masa własna 1845 kg
* Skrzynia biegów automatyczna, układ napędowy na 4 koła

**Wyposażenie dodatkowe:**

* Kamera cofania
* Kolor czarny Myth metalik
* Tapicerka: czarna – czarna/czarna/ czarna / srebrna Moon
* Kamera cofania
* Audi parking system plus (przód i tył )
* Ogrzewanie foteli z przednich i skrajne tylne
* Pakiet systemów wspomagających parkowanie z Asystentem parkowania plus
* Koła zimowe wielkość kół min.19/4szt obręcze kół aluminiowe (czarne lub szare)

1. Wykonawca zobowiązuje się:

* dostarczyć przedmiot Umowy w terminie nie później niż do dnia 31 10 2023 r.
* do bezpłatnego dowozu towaru do Zamawiającego na własne ryzyko i koszt,
* do zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru,
* do ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu   
  oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych.

1. Ważność informacji handlowej 30 dni od daty złożenia.
2. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada wzór protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy ma obowiązek posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o wartości nie niższej niż 500.000,00 zł. W przypadku wygaśnięcia ważności polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w wysokości nie niższej od wskazanej w zdaniu pierwszym.