Opis przedmiotu umowy

Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje:

* + - 1. demontaż starej pompy głębinowej oraz rurociągu tłocznego studni pomiędzy pompą a głowicą studzienną składającego się z rur stalowych pompowych kołnierzowych o średnicy 4 cali o łącznej długości około 70m,
      2. montaż fabrycznie nowej pompy głębinowej z materiałami do jej montażu (złączki, zawór zwrotny, linka stalowa, kołnierz z króćcem pod złączkę) wraz ze złączem elektrycznym oraz około 70 m kabla elektrycznego,
      3. montaż nowego rurociągu tłocznego studni pomiędzy pompą a głowicą studzienną składającego się z rur stalowych pompowych kołnierzowych o średnicy 4 cali o łącznej długości około 70m.