Umowa ………………………….

zawarta dnia …………………………. w ……………………………………

 pomiędzy:

**Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe** z siedzibą: Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa, Częstochowa zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079949, NIP: 8880200355, REGON: 00031926200000

Tel/fax. 34 314 03 10, e-mail: sekretariat@pgsw.pl reprezentowaną przez:

Pana Przemysława Sampolskiego – Kierownika Działu Budowlanego

Pana Jarosława Rzepeckiego – Głównego Księgowego

zwaną w dalszej części umowy **„ZAMAWIAJACYM”**

a

**…………………………………………………………………………………………………………………………** zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………………., NIP: …………………….., REGON: ………………

Tel/fax. …………………………………. e-mail: ……………………………. reprezentowaną przez:

…………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „**PODWYKONAWCĄ”**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**. Podwykonawca oświadcza, że:

1) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………………………………………………..

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………………….. pod numerem ………………………………..

2) jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………..

3) został mu przyznany numer statystyczny REGON ……………………………………..;

4) posiada konto bankowe w banku: ………………………………………………… nr rachunku:……………………………………………………………………………………………………

**§ 2. 1.** Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na: dostawie i montażu dwóch platform przyschodowych : Delta i Stratos . Prace zostaną wykonane na zadaniu inwestycyjnym pn. "Montaż platform przyschodowych dla transportu osób z niepełnosprawnością w budynku Głównym Sądu Rejonowego w Mielcu przy ul. Kościuszki 15 realizowanego dla Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie” - Inwestora.

**2.** Strony ustalają, że cena za roboty wyniesie:

* netto: …………………….. zł
* VAT 23%: ……………….. zł
* brutto: ……………………. zł

słownie: ……………………………………………………………..

Cena obejmuje:

* dostawę i montaż zakupionych przez Zamawiającego u Podwykonawcy platformy przyschodowych DELTA i STRATOS w budynku na terenie posesji: ul. Kościuszki 15. 39-900 Mielec
* podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji zasilania ,
* przygotowanie dokumentacji techniczno – ruchowej urządzenia.
* uczestnictwo w odbiorze UDT

Cena nie obejmuje:

* kosztów związanych z konserwacją urządzenia,
* pokrycia kosztów odbioru przez UDT,
* sporządzenia protokołu budowlanego,
* doprowadzenia zasilania wraz z wykonaniem zabezpieczenia linii zasilającej
* sporządzenia protokołu z pomiarów elektrycznych.

**3**. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót z najwyższą starannością, zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający odbiór Robót i urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem Robót, w szczególności do terminowego przekazania terenu budowy, odbioru wykonanych Robót oraz do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

**§ 3. 1**.Podwykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty o których mowa w § 2.1 w terminie

do 10 tygodni licząc bieg od daty odnotowania wpłaty zaliczki na koncie bankowym i akceptacji projektu.

**2.** O terminach rozpoczęcia Robót, Zamawiający zostanie poinformowany nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem instalacji drogą pocztową, telefonicznie, faksem lub e-mailem.

**3.** Termin zakończenia Robót może ulec zmianie z powodu rozszerzenia zakresu Robót przez Zamawiającego oraz z powodu innych nieprzewidzianych i niezależnych od stron okoliczności, siły wyższej i warunków pogodowych (np. ujemnych temperatur) uniemożliwiających prowadzenie Robót. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu montażu wyłącznie wynikającą z przyczyn podanych w zdaniu poprzedzającym.

 **4.** W ciągu 7 dni od chwili stwierdzenia przez Podwykonawcę konieczności zmiany terminu zakończenia Robót związku z przewidywaną zmianą terminów ich realizacji Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt odpowiedniego aneksu do umowy wraz ze wskazaniem okoliczności stanowiących podstawę zmiany terminu zakończenia Robót.

**5.** Warunkiem terminowego wywiązania się z zakresu robót budowlano-montażowych, o których mowa w § 2.1, jest możliwość dokonania szczegółowych pomiarów miejsca przyszłego montażu oraz przekazanie placu budowy w terminie uzgodnionym w §4. 1. pkt. 3 niniejszej umowy przez Zamawiającego.

**Obowiązki Stron**

**§ 4**. **1.** Zamawiający będzie zobowiązany do:

1) zgłoszenia przedmiotu umowy odpowiednim władzom, uzyskania wszelkich pozwoleń, jakie nakładają na niego przepisy prawa.

2) udostępnienia Podwykonawcy placu budowy w stanie nadającym się do przeprowadzenia niezbędnych pomiarów, umożliwiających stworzenie projektu technicznego; brak takiej możliwości skutkować będzie nie dotrzymaniem terminu wskazanego § 3. 1 z winy Zamawiającego;

3) udostępnienia Podwykonawcy placu budowy w stanie nadającym się do przeprowadzenia Robót w uzgodnionym terminie, lecz nie później niż do 20.11.2023r

W przypadku zawinionego uchybienia przez Zamawiającego powyższemu obowiązkowi, tj. nieprzygotowania w uzgodnionym terminie w sposób należyty placu budowy:

- który doprowadził do niemożności realizacji umówionego zakresu Robót w uzgodnionym wcześniej terminie, Podwykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami związanymi z przyjazdem ekipy, w tym kosztami dojazdu oraz wynagrodzeniem pracowników;

- który doprowadzi do konieczności składowania już wytworzonych części i materiałów, Zamawiający zapewni dostęp do zamykanych pomieszczeń w celu ich składowania oraz zapewni pełną ochronę przed kradzieżą, do momentu udostępnienia placu budowy i wydania przechowywanych części i materiałów;

4) dostarczenia Podwykonawcy:

- wniosku UDT;

- protokołów pomiarów elektrycznych;

- protokołu poświadczenia prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowalnej obiektu związanej z urządzeniem;
- szkicu sytuacyjnego,

w terminie do 7 dni od dnia zakończenia prac.

5) wskazania Podwykonawcy miejsca nieodpłatnego poboru wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, dostępu do WC;

6) osobistego dokonania odbioru w terminie wskazanym w umowie lub wyznaczenia osoby, która dokona go w jego zastępstwie;

**2.** Zamawiający będzie zobowiązany podczas realizacji przedmiotu umowy do zapewnienia ochrony placu budowy w godzinach od 20 do 8 w dni od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w sobotę i niedzielę.

**3.** W przypadku nie zapewnienia należytej ochrony, która doprowadzi do kradzieży, zniszczenia już zainstalowanego w części lub całości przedmiotu umowy (przed dokonaniem przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego), Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane z przywróceniem przedmiotu umowy do stanu z przed kradzieży lub zniszczenia. Termin zakończenia Robót wydłuża się o czas niezbędny do przywrócenia przedmiotu umowy do stanu przed kradzieżą lub zniszczeniem.

**4.** Przed rozpoczęciem prac Zamawiający zobowiązany jest do:

1) zapoznania się z projektem technicznym oraz rozwiązaniami technicznymi zaproponowanymi przez Podwykonawcę, które to Podwykonawca prześle Zamawiającemu drogą pocztową, faksem lub e-mailem;

2) w przypadku zastrzeżenia do projektu technicznego oraz rozwiązań technicznych Zamawiający prześle je Podwykonawcy w terminie do 3 dni od ich otrzymania, drogą pocztową na adres Podwykonawcy, faksem lub e-mailem;

3) Zamawiający zobowiązany jest do pisemnej akceptacji w terminie do 3 dni zaproponowanego projektu technicznego i rozwiązań i przesłanie potwierdzonych rysunków drogą e-mail lub faxem; Podwykonawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu wskazanego w § 3. 1 w przypadku zwłoki Zamawiającego w akceptacji zaproponowanych projektów i rozwiązań;

**§ 5. 1.** Podwykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

1) ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz spełniania wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonego przepisami budowlanymi;

2) zagospodarowania terenu budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac będących przedmiotem niniejszej umowy;

3) zapewnienia właściwego, wykwalifikowanego personelu do przeprowadzenia Robót z chwilą przyjęcia placu budowy i obowiązków z tego wynikających zgodnie z przepisami budowlanymi;

4) posprzątania terenu po Robotach wykonywanych w ramach umowy;

5) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania Robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz po uzgodnieniu i zaakceptowaniu Robót dodatkowych przez Zamawiającego, ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

**2.** Podwykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy.

**Zasady płatności**

**§ 6**. **1.** Cenę określoną w **§ 2**. **2**. niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić, stosując Mechanizm Podzielonej Płatności- MPP, niezwłocznie w następującej kolejności:

* **40% zł brutto tj …………………………….** jako zaliczkę w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie faktury VAT zaliczkowej;
* **60% zł brutto tj. ……………………………..** do 14 dni po ukończonym montażu urządzenia i dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzonego w protokole zdawczo – odbiorczym na podstawie faktury VAT końcowej.

**2**. Urządzenie będące przedmiotem dostawy i montażu do czasu zapłaty 100% wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy z tytułu przedmiotowej umowy pozostaje własnością Podwykonawcy, zgodnie z przepisem art. 589 Kodeksu cywilnego.

**3.** Podwykonawca przekaże dokumentację techniczno-ruchową urządzenia do Urzędu Dozoru Technicznego lub Zamawiającego tylko w przypadku odnotowania zapłaty za 100% wartości Robót. Przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia nastąpi w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przez Podwykonawcę zapłaty zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

**4.** Warunkiem przystąpienia do prac opisanych w **§ 2**.1. niniejszej umowy i dotrzymania terminów realizacji zawartych § 3 ust. 1 jest terminowa wpłata zaliczki zgodnie z § 6 ust. 1 oraz przekazanie placu budowy w terminie uzgodnionym w § 4. 1. pkt. 3 niniejszej umowy przez Zamawiającego.

**5.** Zamawiający upoważnia Podwykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu jako odbiorcy. Faktury płatne będą przelewem na konto bankowe Podwykonawcy wskazane w §1 pkt.4 niniejszej umowy.

**6.** W przypadku nie udostępnienia placu budowy w terminie wskazanym w § 4.1.3) Podwykonawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia zaliczki do 80% wartości umowy.

**Zakończenie prac**

**§ 7**. **1.** Podwykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu Robót drogą telefoniczną, pocztową, faksem lub emailem.

**2.** Odbiór Robót nastąpi w dniu zakończenia Robót przez podpisanie protokołu odbioru. W przypadku nie stawienia się Zamawiającego w wyznaczonym terminie lub osoby przez niego wyznaczonej, Podwykonawca będzie do 3 dni liczonych od dnia poinformowania Podwykonawcy o zakończeniu prac oczekiwał na pisemne zgłoszenie ewentualnych usterek. Brak takich informacji będzie oznaczał dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego. Przez usterkę strony umowy rozumieją niezgodność wykonanych robót budowlano - montażowych ze specyfikacją zawartą w niniejszej umowie.

**3.** Odbiór urządzenia dokonywany przez Urząd Dozoru Technicznego jest czynnością administracyjną na której termin Podwykonawca nie ma wpływu, dlatego termin jej przeprowadzenia nie ma wpływu na termin zakończenia prac, za który uznaje się tylko i wyłącznie termin opisany w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu. Decyzja dopuszczająca urządzenie do ruchu dostępna jest tylko i wyłącznie dla podmiotu widniejącego (jako zgłaszający urządzenie do rejestracji) na wniosku UDT i jest do pozyskania w formie dokumentu tylko przez niego i tylko z portalu Urzędu Dozoru Technicznego.

**4.** Za dopuszczenie urządzenia do ruchu uznaję się przeprowadzenie czynności dozoru technicznego z wynikiem pozytywnym pozwalającym na eksploatacje urządzenia. W związku z faktem, iż Wykonawca nie ma prawnej możliwości wglądu w portal UDT z którego pobierane są obecnie decyzje zezwalające na eksploatacje, strony przyjmują, że za pozytywny odbiór urządzenia uznaje się dzień fizycznego badania urządzenia przez Inspektora UDT oraz jego informację pozytywną w postaci słownej przekazanej Inwestorowi lub osobie przez niego wyznaczonej w obecności Wykonawcy.

**5.** Od momentu odbioru prac Zamawiający przejmuje pełną odpowiedzialność za ochronę przedmiotu umowy.

**6.** Podwykonawca przekaże dokumentację techniczno-ruchową urządzenia dla Zamawiającego lub bezpośrednio do Urzędu Dozoru Technicznego wraz z dokumentami jakie otrzyma od Zamawiającego a które są wymagane do odbioru przedmiotu niniejszej umowy w tym w szczególności urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.

**7.** Zamawiający zobowiązuje się do nie korzystania z urządzeń przed dokonaniem odbioru urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.

**8.** Podwykonawca ze względu na bezpieczeństwo ma prawo uniemożliwić korzystanie z urządzenia do momentu odbioru urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.

**7.** Strony ustalają, iż po odbiorze urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego dopuszczają je do ruchu.

**Gwarancje**

**§ 8**. **1.** Podwykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie Robót oraz użyte do nich materiały pod warunkiem uregulowania zapłaty za 100% ceny, o której mowa w § 2.2 niniejszej umowy przez Zamawiającego.

**2.** Gwarancja wygasa po upływie 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego Robót Podwykonawcy przez Zamawiającego dla wszystkich Robót objętych umową.

**3.** W przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji wad i usterek w Robotach realizowanych przez Podwykonawcę, Podwykonawca zobowiązany jest do ich usuwania na własny koszt. O wykryciu usterek Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Podwykonawcy na piśmie w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia usterki.

**4.** Podwykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy.

**5.** Gwarancja dotycząca urządzenia – platformy przyschodowej obowiązuje pod warunkiem prawidłowej konserwacji przez uprawnionego konserwatora posiadającego uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia.

**6.** Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

**Kary umowne**

**§ 9**. **1.** Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu prac w terminie opisanym w §3 ust. 1 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 2. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

**2.** Zamawiający zapłaci Podwykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 2. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy oraz w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy i zapłaty jakiejkolwiek faktury.

**3.** Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Podwykonawcy kary umownej w wysokości 20% ustalonej ceny § 2. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia przez Podwykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

**4**. Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% ustalonej ceny § 2. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Podwykonawca.

**5**. Strony zgodnie postanawiają, że niezależnie od kar umownych będą mogły dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**Odstąpienie od umowy**

**§ 10**. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jedynie w przypadku:

1) gdy wykonanie Robót w terminie umownym lub innym terminie określonym odrębnym aneksem

stało się nierealne z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy,

2) gdy jakość prac nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej umowie, stwierdzonych komisyjnie z udziałem obu stron.

**§ 11**. **1.** Podwykonawcy przysługuje prawo do bezwarunkowego odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT zaliczkowej zgodnie z § 6 ust. 1.

**2**. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający z przyczyn zawinionych nie przekazuje placu budowy w uzgodnionym terminie lub przekazany plac budowy znajduje się w stanie uniemożliwiającym przeprowadzenie prac objętych niniejszą umową.

**3.** Stronom umowy przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 30 dni od daty wystąpienia przesłanek opisanych szczegółowo odpowiednio w § 10 i § 11. W przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, Podwykonawca uprawniony jest do zatrzymania zapłaty otrzymanej tytułem zaliczki.

**4**. W cenie określonej w § 2. 2. zawarte jest wynagrodzenie gwarantowane z tytułu prac przygotowawczych tj. dokonania pomiarów, wykonania projektów w kwocie netto 2000,00. W przypadku realizacji umowy jest ono składnikiem ceny. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego jest ono należne Wykonawcy- na podstawie wystawionej Zamawiającemu faktury VAT, tytułem prac przygotowawczych, z terminem płatności faktury- 14 dni.

**§ 12**. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

**Przedstawiciele na placu budowy**

**§ 13**. **1.** Ze strony Podwykonawcy upoważnionym przedstawicielem na placu budowy jest: ……………………………………………………………….., e-mail: ………………………………………….

**2.** Ze strony Zamawiającego upoważnionym przedstawicielem na placu budowy jest ……………………………………………………………….., e-mail: ………………………….

**Postanowienia końcowe**

**§ 14**. **1.** Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**2.** W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

**3.** Ewentualne spory wynikłe w związku z zawarciem i wykonaniem umowy będą rozstrzygane polubownie przez Strony, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby powoda.

**4.** Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**5.** Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

**§ 15**. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Załącznik nr 1 - ogólne parametry techniczne;
2. Załącznik nr 2 - wzór karty gwarancyjnej

####  ZAMAWIAJĄCY: PODWYKONAWCA:

 ........................................................... ......................................................................

**Załącznik nr 1**

|  |
| --- |
| 1. **Platforma przyschodowa DELTA przeznaczona do transportu osób niepełnosprawnych**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne** |  |
| Zgodność z przepisami | Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE producenta |
| Gwarancja | 2 lata |
| Napęd | Elektryczno - zębatkowy |
| Prędkość jazdy [m/s] | 0,11 |
| Zasilanie [V] | 1x230, akumulator 24 |
| Moc silnika [kW] | 0,5 |
| Kąt nachylenia szyny [⁰] | 15 – 52 |
| Głośność pracy [dB] | < 60 |
| Zabezpieczenia | Aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy, Antypoślizgowy podest, Rampy najazdowe na obu krawędziach podestu, Barierki i rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu, Blokada kluczykowa na platformie i kasetach przywoławczych, Przycisk awaryjny STOP na platformie, Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonanie platformy** |  |
| Zastosowanie | Wewnątrz budynku |
| Tor jezdny  | Prosty |
| Długość toru jezdnego [m] | ~2,9 |
| Montaż toru jezdnego | Bezpośrednio do ściany |
| Ilość zakrętów | Brak, platforma porusza się po szynie prostej |
| Ilość przystanków | 2 przystanki |
| Parking dolny  | Bezpośrednio na wprost przed schodami |
| Parking górny | Przy krawędzi ostatniego stopnia (platforma nie wyjeżdża poza bieg schodowy) |
| Udźwig [kg] | 250 |
| Wymiar podestu [szer. x gł.mm] | Wybiera zamawiający: 700x750 / 750x850 / 800x900 / 800x1000 |
| Składanie podestu | Manualne |
| Przywołanie platformy na przystankach | Za pomocą kaset radiowych – 2 szt. |
| Sterowanie na platformie | Wybiera zamawiający : pilot na kablu spiralnym |
| Wykończenie | Tor jezdny – stal malowana proszkowo na kolor RAL **9005**Platforma malowana na kolor RAL**9005** |
| Szerokość szyny platformy [mm] | ~120 |
| Szerokość złożonej platformy [mm] | ~300 |
| Pokrowiec na platformę | Nie uwzględniony w ofercie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opcje za dopłatą** |  |
| **Malowanie na dowolny kolor RAL** | **TAK** |
|  |  |
|  |  |
| **2.Platforma przyschodowa STRATOSprzeznaczona do transportu osób niepełnosprawnych** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne** |  |
| Zgodność z przepisami | Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE producenta |
| Gwarancja | 2 lata |
| Napęd | Elektryczno - zębatkowy |
| Prędkość jazdy [m/s] | 0,11 |
| Zasilanie [V] | 230, akumulatory 24V DC |
| Moc silnika [kW] | 0,5 |
| Kąt nachylenia szyny [⁰] | 0 – 47 |
| Głośność pracy [dB] | < 60 |
| Zabezpieczenia | Aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy, Antypoślizgowy podest, Rampy najazdowe na obu krawędziach podestu, Barierki i rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu, Blokada kluczykowa na platformie i kasetach przywoławczych, Przycisk awaryjny STOP na platformie, Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonanie platformy** |  |
| Zastosowanie | Wewnątrz budynku |
| Tor jezdny | Krzywoliniowy |
| Długość toru jezdnego [m] | ~28 |
| Montaż toru jezdnego | Do stopni schodów na słupkach samonośnych |
| Ilość zakrętów | 6 x zakręt 90˚, 1 x zakręt 180 ˚ |
| Ilość przystanków | 5 przystanków |
| Parking dolny  | Bezpośrednio na wprost przed schodami |
| Parking górny | Przy krawędzi ostatniego stopnia (platforma nie wyjeżdża poza bieg schodowy) |
| Udźwig [kg] | 250 |
| Wymiar podestu [mm] | Wybiera zamawiający: 750x850  |
| Składanie podestu | Manualne |
| Przywołanie platformy na przystankach | Za pomocą kaset radiowych – 5 szt. |
| Sterowanie na platformie | Wybiera zamawiający: pilot na kablu spiralnym |
| Wykończenie | Tor jezdny stalowy, malowany proszkowo na kolor RAL **9005**Platforma malowana na kolor RAL Słupki stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL **9005** |
| Wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupkami | **Wypełnienie pustych przestrzeni pomiędzy słupkami dostarczane jest na specjalne zamówienie klienta i nie stanowi standardowego wyposażenia platformy- nie jest wliczone w cenę urządzenia!** |
| Szerokość szyny platformy [mm] | ~180 |
| Szerokość złożonej platformy [mm] | ~430 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opcje dodatkowe**  |  |
| **Malowanie na dowolny kolor RAL** | **TAK**  |

**ZAMAWIAJĄCY: PODWYKONAWCA:**

 ........................................................... ...................................................................

**Załącznik nr 2**

**KARTA GWARANCYJNA**

Nazwa urządzenia:

Miejsce instalacji:

Numer seryjny:

**……………………………………………………………. jako Gwarant udziela Zamawiającemu/Kupującemu gwarancji na okres 24 miesięcy liczonej od daty wystawienia faktury końcowej.**

W przypadku występowania w urządzeniu akumulatorów, gwarancja na akumulatory zamontowane w urządzeniu wynosi 6 miesiące. Gwarant gwarantuje, że prace montażowe oraz urządzenie zostały zamontowane w profesjonalny sposób oraz odpowiadają właściwością ustalonym z Zamawiającym/Kupującym w umowie.

1. **Gwarancji udziela się przy zachowaniu następujących warunków:**
* urządzenie jest eksploatowane w miejscu instalacji zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji użytkowania;
* urządzenie jest konserwowane przez osobę z uprawnieniami do konserwacji urządzeń dźwigowych
według następujących przedziałów czasowych: nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc;
* zamawiający w przeciągu 30 dni licząc od dnia zamontowania urządzenia podpisze umowę konserwacji z osobą/firmą posiadającą uprawnieniami do konserwacji urządzeń dźwigowych, a dane teleadresowe konserwatora zostaną udostępnione Gwarantowi;
* każda konserwacja zostanie odnotowana pisemnie w dzienniku konserwacji urządzenia.
1. **Gwarancja nie obejmuje:**
* usterek, które wynikają z niewłaściwego użytkowania;
* naturalnego zużycia eksploatacyjnego;
* usterek spowodowanych nie przestrzegania zaleceń instrukcji użytkowania;
* usterek, które powstały w urządzeniu, które zostało zainstalowane ponownie w innym miejscu.

**Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych:**

Gwarant będzie dokonywał napraw tylko takich urządzeń, które spełniają warunki opisane w punkcie 1 karty gwarancyjnej.

W przypadku powstania usterki należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie: w pierwszej kolejności konserwatora a następnie Gwaranta. Informacje pisemną, zawierającą opis usterki należy przesłać do Gwaranta na adres e-mail, fax lub adres siedziby. Po otrzymaniu zgłoszenia Gwarant skontaktuje się z konserwatorem w celu wykluczenia usterki spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem. W przypadku przyjęcia zgłoszenia naprawa zostanie dokonana w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli zaistnieje konieczność sprowadzenia części z zagranicy, termin naprawy może się wydłużyć. Gwarant dołoży jednak wszelkich starań, aby naprawa odbyła się w jak najkrótszym możliwym czasie.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego/Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

**Poradnik dla użytkownika urządzenia dźwigowego**

 *Dziękujemy za zakup urządzenia. Mamy nadzieje, że nasz produkt spełnił Państwa oczekiwania. Produkty montowane przez naszą firmę to urządzenia nowoczesne i niestety skomplikowane, przez co wymagające systematycznej konserwacji.
 Aby służyły Państwu bardzo długo, musicie przestrzegać następujących zasad:*

* co najmniej raz na 1 miesiąc urządzenia muszą być konserwowane zgodnie
z dokumentacją, przez osobę posiadającą uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji;
* zgodnie z polskim prawem, bez względu na termin pierwszej konserwacji, bezzwłocznie powinniście Państwo podpisać umowę konserwacyjną z lokalną firmą konserwacyjną, dającą Państwu usługę pogotowia dźwigowego;
* nie możecie Państwo samodzielnie dokonywać przeróbek, ani demontować elementów urządzenia.

*Warto wiedzieć:*

* prace konserwacyjne wydłużają żywotność urządzenia;
* umowa zawarta z firmą konserwującą, gwarantuje Państwu bardzo często pogotowie dźwigowe, co za tym idzie, mi.in. szybką ewakuacje w przypadku usterki urządzenia w trakcie jego użytkowania;
* w przypadku braku systematycznej konserwacji urządzenia tracicie Państwo prawa wynikające
z Gwarancji;
* w przypadku zgłoszenia awarii będziemy wymagali od Państwa podania danych teleadresowych Państwa konserwatora;
* w przypadku awarii w pierwszej kolejności powinniście informować swojego lokalnego konserwatora, a dopiero następnie Naszą firmę- unikniecie Państwo kosztów związanych z nieuzasadnionym przyjazdem naszego serwisu, gdy awaria wynika z nieumiejętnego korzystania z urządzenia
(np.: wciśnięty przycisk „stop” czy brak zasilania w sieci);
* wyrażamy zgodę na wszelakie prace konserwacyjne i naprawcze dokonywane przez Państwa konserwatora (osoby posiadającej uprawnienia UDT) pod warunkiem nie pogorszenia stanu urządzenia;
* wszystkie urządzenia dźwigowe zgodnie z Polskim prawem powinny być zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego (www.udt.gov.pl) ;

rejestracja jest zawsze dokonywana na zlecenie użytkownika i wiąże się z kosztami: 1) opłata za pierwszą rejestrację i przyjazd inspektora na miejsce montażu; 2) raz na dwa lata opłata związana z odnowieniem rejestracji;

* raz na rok w przypadku urządzeń zewnętrznych, a raz na dwa lata w przypadku wewnętrznych musicie Państwo dokonać pomiarów elektrycznych Państwa urządzenia;
* niektóre urządzenia zewnętrzne posiadają specjalne płachty ochronne- muszą być one bezwzględnie zakładane na urządzenia po zakończeniu pracy urządzenia;
* akumulatory podlegają ograniczonej gwarancji, a ich żywotność zależy od ich systematycznego ładowania; najczęściej brak ładowania przez okres 30 dni powoduje trwałe uszkodzenie akumulatora;
* w przypadku wind posiadających wydzielony szyb, wchodzenie do szybu: podszybia lub nadszybia jest zabronione!; w przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad, winda po otwarciu drzwi przejdzie w tryb serwisowy i nie będzie można z niej korzystać do momentu przyjazdu konserwatora.

*Życzymy Państwu, aby urządzenie działało bezawaryjnie !*