Załącznik nr 1

1. Urządzenia podlegające wpisowi do CRO:

- LENNOX, Model EAC04031SKHN – 1 szt. – AŚ Piotrków Tryb.

- McQuay, Model M4LC040C FFBA – 2 szt. – AŚ Piotrków Tryb.

1. Urządzenia nie podlegające wpisowi do CRO:

- Elektrolux – compresor, Model CR18TN3, Czynnik chłodzący R22

- Embraco – Model UNT622OGK, Czynnik chłodzący R 404A

- Elektrolux – compresor, Model CR22TN3M, Czynnik chłodzący R22

- Elektrolux – compresor, Model CR22TN3M, Czynnik chłodzący R22

- Elektrolux – compresor, Model CR22TN3M, Czynnik chłodzący R22

- YORK Model: YJHIYH018BARXA-X, R410A – 1,35kg

- YORK Model: YJHIYH009BAMTA-X, R410A – 0,70kg

- MIDEA, Czynnik chłodzący F410A – 1kg

- YORK Model: YJHIYH009BAMTA-X, R410A – 0,70kg

- McQuay, Model M4LC020B AFCA, Czynnik chłodzący F407C – 1,65kg

- Pompa ciepła NIBE F1345 – R407C 2X1,7 1 szt – OZ Golesze

Przegląd wraz z próbą szczelności odbywałby się co najmniej raz w roku. Naprawy zostałyby przeprowadzone w razie konieczności, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zakres przeglądu obejmuje:

- wymianę zużytych i uszkodzonych części instalacji w uzgodnieniu z Usługobiorcą,

- wyregulowanie urządzeń

- kontrolę poziomu czynnika chłodniczego

- kontrolę szczelności urządzeń i ich przyłączy

- czyszczenie skraplacza,

- kontrolę działania wszystkich podzespołów,

- kontrolę ciśnienia w części wodnej instalacji,

- oczyszczenie urządzeń chłodniczych z zabrudzeń, w tym czyszczenie filtrów,

- odgrzybianie urządzeń chłodniczych,

- sprawdzenie zamocowania urządzeń