SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**REMONT UTWARDZENIA TERENU SĄDU APELACYJNEGO**

**W KATOWICACH przy Al. W. Korfantego 117A, działka nr 32/1**

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac.
2. Usunięcie istniejących warstw utwardzenia terenu, grubość warstwy ok 30 cm., powierzchnia poddana remontowi szerokość 5,5 m długość 19 m oraz 4,5m x 6,0 m
3. Wywóz wraz z utylizacją urobku.
4. Przygotowanie podłoża – wykorytowanie.
5. Ułożenie krawężnika drogowego 100x30x15 na ławie oporowej 0,3m x 0,4m – długość 19m+6,0 m
6. Regulacja wysokości pokryw studni kanalizacji deszczowej – 2 szt.
7. Ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny 200g/m2 powierzchnia 5,5 m x 19 m oraz 4,5 x 6,0 m.
8. Wykonanie podbudowy z tłucznia frakcja 31,-63 mm – grubość 20 cm.
9. Wykonanie podbudowy z klińca, grubość 8 cm.
10. Ułożenie płyt ażurowych betonowych, wymiar 40x60x8 cm na wysiewce dolomitowej lub podsypce piaskowej.
11. Wypełnienie płyt ażurowych materiałem filtracyjnym ( żwirek, piasek filtracyjny)
12. Uzupełnienie humusu – pas krawężnikowy, poprawki boczne.
13. Uzupełnienie obsiania trawą.

Zadanie zlokalizowane jest na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 32/1 przy Al. Wojciecha Korfantego 117A.

 Lokalizację obszaru objętego zamówieniem zaznaczono na załączonej mapie.

Uwarunkowania realizacyjne które należy uwzględnić w ofercie:

1. Wykonanie zabezpieczeń oraz wydzielenie obszaru prowadzonych prac.
2. Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy dokonać odkrywek kontrolnych w zakresie przebiegu instalacji elektrycznej niskiego napięcia oraz w zakresie lokalizacji ewentualnej komory technologicznej.
4. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych w obrębie istniejących drzew, tak aby nie uszkodzić systemu korzeniowego.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w rejonie prowadzonych robót, a w przypadku spowodowania zabrudzenia parkingu, dróg dojazdowych do niezwłocznego usunięcia zabrudzeń spowodowanych pracami budowlanymi na koszt własny.

**Zamawiający zwraca uwagę, że prace szczególnie uciążliwe (drgania, hałas i kurz), związane z realizacją zamówienia mogą być wykonywane wyłącznie po godzinach pracy sądu.**

Zamawiający oczekuje wysokiego poziomu wykonywanych robót i jakości stosowanych materiałów.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji obszaru planowanych prac, celem zapoznania się z przedmiotem i zakresem zamówienia.

**Termin realizacji: 60 dni** od daty zawarcia umowy.

Oferta Wykonawcy winna obejmować realizację całości prac wynikających z opisu Zamawiającego.